- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Entrée/sortie autres

# Entrée/sortie autres

Borne <GENLOCK IN> | BNC×1, 1,0 V [p-p], 75 Ω
Borne <TC IN/OUT> | BNC×1 Utilisé comme borne d’entrée/sortie (commutateur d’entrée/sortie par menu) Entrée : 0,5 V – 8,0 V [p-p], 10 kΩ Sortie : 2,0 V ± 0,5 V [p-p], faible impédance
Borne <DC IN> | XLR×1, 4 broches, 12 V CC (11,0 V – 17,0 V CC)
Borne <DC OUT> | 4 broches, 12 V CC (11,0 V – 17,0 V CC), courant maximal en sortie 1,5 A
Borne <LENS> | 12 broches
Borne <VF> | 20 broches
Borne <LAN> | Connecteur RJ-45 XLRnet : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Borne <USB2.0 HOST> | Connecteur de type A, 4 broches (5 V, 0,5 A) pour fixer le module sans fil (en option), pour se connecter à un périphérique de partage de connexion par USB
Borne <USB DEVICE> | Connecteur USB 3.1 GEN1 type C, avec fonction de stockage de masse USB, sans fonction d’alimentation par bus USB
Borne <LIGHT> | 2 broches, 12 V CC (11,0 V – 17,0 V CC), courant maximal en sortie 4,5 A (jusqu’à 50 W ou équivalent)

Haut de page