- Haut
- Présentation
- Lors de la première mise sous tension
- [AREA SETTINGS]

# [AREA SETTINGS]

Réglez la région d’utilisation.

Raccordez la batterie chargée ou l’alimentation secteur externe à la caméra et mettez le commutateur d’alimentation sur < > (ON).

L’écran [AREA SETTINGS] s’affiche.

Sélectionnez la région d’utilisation.

[AREA 1] : Japon, Taïwan, Corée du Sud

[AREA 2] : États-Unis, Canada, Amérique centrale et Amérique du Sud

[AREA 3] : Europe

[AREA 4] : Asie (à l’exception du Japon, de Taïwan et de la Corée du Sud), Océanie, Inde

Lorsque le message de confirmation s’affiche, sélectionnez [YES].

La caméra sera initialisée en fonction de la région sélectionnée à l’étape 2. La caméra redémarre automatiquement.

Une fois que le réglage pour [AREA SETTINGS] est effectué, l’écran [TIME ZONE] est affiché.

REMARQUE

- Une fois que ce paramètre est défini, l’écran [AREA SETTINGS] n’est pas affiché au démarrage suivant.

- Pour modifier la région d’utilisation, effectuez le réglage suivant à partir du menu [OPTION] → [AREA SETTINGS].

#### Définition du contenu de chaque région d’utilisation

[ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] est réglé sur [microP2/SD].

Le réglage suivant diffère selon la région sélectionnée.

- Le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]

- Le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.]

- Le menu [AUTRES] → [HORLOGE] → [FORMAT DATE]

- Le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [MARGE]

- Le menu [AUDIO] → [RÉG. SAISIE] → [NIV ENTRÉE LIGNE ARRIÈRE]

- Le menu [AUDIO] → [PARAM. SORTIE] → [NIV SORTIE AUDIO]

- Le menu [AUTRES] → [LANGUAGE]

Item | [AREA 1] | [AREA 2] | [AREA 3] | [AREA 4]
--- | --- | --- | --- | ---
[FRÉQUENCE] | [59.94Hz] | [59.94Hz] | [50.00Hz] | [50.00Hz]
[FORMAT ENREG.] | [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] | [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] | [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M] | [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M]
[FORMAT DATE] | [A-M-J] | [M-J-A] | [J-M-A] | [J-M-A]
[MARGE] | [20dB] | [20dB] | [18dB] | [18dB]
[NIV ENTRÉE LIGNE ARRIÈRE] | [4dB] | [4dB] | [0dB] | [4dB]
[NIV SORTIE AUDIO] | [4dB] | [4dB] | [0dB] | [4dB]
[LANGUAGE] | [English] [] | [English] [Français] [Español] | [English] [Français] [Deutsch] [Español] [Italiano] | [English] [Français] [Español]

Haut de page