- Haut
- Connexion à des périphériques externes
- Raccordement d’appareils externes et fonction de contrôle d’enregistrement
- Fonction de télécommande

# Fonction de télécommande

Le signal permettant de commander l’appareil externe se superpose au signal de sortie couplé au fonctionnement de la touche <REC> de la caméra.

Les signaux de commande permettant de lancer l’enregistrement et de mettre l’enregistrement sur pause sont envoyés alternativement à chaque pression sur la touche <REC>.

- L’enregistrement s’effectue à la fois sur la carte mémoire et l’appareil externe lorsque vous insérez une carte mémoire dans la caméra et appuyez sur la touche <REC>.

- L’enregistrement s’effectue uniquement sur l’appareil externe lorsque vous appuyez sur la touche <REC> sans insérer de carte mémoire dans la caméra.

#### Sortie de la borne <SDI OUT1>/<SDI OUT2>

Cette option est activée par le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1]/[SORTIE SDI 2] → [PILOTAGE SDI ENR] → [ON].

#### Sortie de la borne <HDMI OUT>

Cette option est activée par le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [PILOTAGE HDMI ENR] → [ON].

REMARQUE

- Le voyant de signalisation est allumé, même lors d’un enregistrement uniquement en externe.

- Lorsque le menu [AUTRES] → [LED] → [ROUGE ENREG] → [VERT]/[CARACT] est défini, l’état d’enregistrement de la caméra est indiqué par le voyant vert de signalisation sur le viseur ou par des caractères.

  Ce réglage permet de le distinguer de l’état de contrôle du périphérique externe indiqué par le voyant de signalisation.

- Les fonctions de télécommande SDI et HDMI sont désactivées pour l’enregistrement par intervalles.

Haut de page