- Haut
- Préparation
- Charge de la batterie interne

# Charge de la batterie interne

La date ou l’heure réglée dans la caméra est conservée par la batterie interne.

La batterie interne peut se décharger lorsque la caméra reste hors tension pendant environ une demi-année.

La batterie interne est épuisée si [BATT SECOURS VIDE] s’affiche sur l’écran du viseur pendant environ cinq secondes lorsque le commutateur d’alimentation est réglé sur < > (ON).

Chargez la batterie interne selon la procédure suivante.

Vérifiez que le commutateur d’alimentation est réglé sur < > (veille).

Raccordez la batterie ou l’alimentation secteur externe à la caméra.

Pour plus de détails sur le raccordement de la batterie ou de l’alimentation secteur externe, reportez-vous à la section « Alimentation électrique ».

Laissez reposer la caméra pendant environ quatre heures.

La batterie interne devra être chargée.

Positionnez le commutateur d’alimentation sur < > (ON), puis vérifiez que [BATT SECOURS VIDE] ne s’affiche pas sur l’écran du viseur.

Le remplacement de la batterie interne est nécessaire lorsque [BATT SECOURS VIDE] s’affiche sur l’écran du viseur, même une fois la batterie interne chargée. Consultez votre revendeur.

Haut de page