- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [VIGNETTE]

# Menu [VIGNETTE]

Effectue la confirmation ou la suppression du clip enregistré.

Ce menu peut être défini lorsque l’écran des miniatures s’affiche.

## [LECTURE]

Permet de définir la lecture des clips enregistrés.

### [SEL. CLIP]

Sélectionne un clip à afficher sur l’écran des miniatures.

Il s’affiche toujours sous [TOUS SLOT] lors du passage de l’écran d’image de caméra à l’écran des miniatures.

[TOUS SLOT] | Affiche tous les clips enregistrés sur toutes les cartes mémoire dans chaque logement pour carte.
[SLOT1] | Affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 1.
[SLOT2] | Affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 2.
[SLOT3] | Affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 3.
[MEME FORMAT] | Affiche uniquement les clips enregistrés au même format que le format système. Les clips enregistrés au même format signifient que chaque élément du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.]/[RÉS. ÉCHANTILLON AUDIO] correspond à l’état des réglages actuels.
[MARQUÉ] | Affiche uniquement les clips auxquels est joint un repère de prise.

(Réglage d’usine : [TOUS SLOT])

### [REPRISE LECT.]

Sélectionnez cette option si la lecture doit démarrer ou non à partir de la position d’arrêt de la lecture.

[ON] | Lecture à partir de la position où la lecture a été interrompue.
[OFF] | Démarre toujours la lecture depuis le début du clip.

(Réglage d’usine : [OFF])

## [CLIP]

Le clip peut être protégé ou copié sur une carte mémoire différente.

[PROTECT] | [SELECT] | Protégez le clip afin qu’il ne soit pas supprimé par mégarde. Sélectionnez le clip à protéger, puis réglez la protection.
[SUPPR.] | [TOUT] | Supprime tous les clips affichés dans l’écran des miniatures. Le clip qui n’est pas affiché dans l’écran des miniatures n’est pas supprimé.
[SELECT] | Sélectionnez le clip à supprimer, et supprimez-le.
[COPIER] | [TOUT] | Copie tous les clips sur une carte mémoire différente.
[SELECT] | Sélectionne le clip à copier, puis le copie sur une carte mémoire différente. Sélectionnez [SLOT2→SLOT1] ou [SLOT3→SLOT1] pour copier un clip enregistré couvrant les logements pour carte 2 et 3 sur la carte expressP2 du logement pour carte 1 lors de l’enregistrement au format P2. Une erreur survient au début du processus de copie si [SLOT2→SLOT3] ou [SLOT3→SLOT2] est sélectionné.
[RÉPARATION] | Répare un clip affichant en raison de la perte soudaine d’alimentation, etc. pendant l’enregistrement au format P2.
[RECONNEXION] | [SELECT] | Pendant l’enregistrement au format P2, un clip enregistré sur plusieurs cartes microP2 peut ne pas être reconnu comme un clip continu, et peut afficher . Effectue une restauration sous forme de clip continu en sélectionnant les clips à reconnecter.
[INFORMATION] | Affiche les informations détaillées du clip.

REMARQUE

- Les clips au format P2 ne peuvent pas être protégés.

- Les clips au format MOV ne peuvent pas être copiés.

## [AFFICHER]

Permet de définir l’affichage de l’écran des miniatures.

### [DONNÉE]

Sélectionne le contenu à afficher dans la zone d’affichage du code temporel.

[TC DÉBUT] | Affiche la valeur du code temporel au démarrage de l’enregistrement.
[NOM CLIP] | Affiche les noms de clip.

(Réglage d’usine : [TC DÉBUT])

Haut de page