- Haut
- Description des pièces
- Section relative au code temporel

# Section relative au code temporel

1. Touche <HOLD>

   L’indication de données temporelles sur la zone d’affichage du compteur est conservée dès que vous appuyez sur cette touche. Toutefois, le générateur de code temporel continue de progresser. Appuyez sur la touche de nouveau pour dégager l’état conservé.

   Sert à connaître le code temporel de la scène enregistrée ou les données de compteur de l’affichage du compteur.

2. Touche <RESET>

   Permet de réinitialiser les données de compteur de l’affichage du compteur à [00:00:00:00].

   Pour rétablir les réglages d’usine des données en temps réel, positionnez le commutateur <TCG> sur <SET> et appuyez sur la touche <RESET>. Les données de code temporel et les données de bits d’utilisateur sont réinitialisées à 0.

3. Commutateur <DISPLAY>

   Affiche les données du compteur, le code temporel ou les bits d’utilisateur dans le compteur de la fenêtre d’affichage en fonction de la position de réglage des commutateurs <DISPLAY> et <TCG>.

   <UB> : affiche les bits d’utilisateur.

   <TC> : affiche le code temporel.

   <COUNTER> : affiche les données du compteur.

4. Commutateur <TCG>

   Permet de sélectionner le mode avancé pour le générateur de code temporel intégré.

   <F-RUN> : utilisez ceci pour faire avancer le code temporel continuellement, indépendamment de l’opération d’enregistrement sur la carte mémoire. Réglez cette position pour, par exemple, régler le code temporel sur l’heure actuelle ou verrouiller le code temporel depuis l’extérieur.

   <SET> : utilisez ceci pour régler le code temporel ou les bits d’utilisateur.

   <R-RUN> : utilisez ceci pour faire avancer le code temporel uniquement pendant l’enregistrement. Les codes temporels restent continus lors de l’enregistrement en continu entre les cartes mémoire.

5. Borne <GENLOCK IN>

   Insère des signaux de référence lorsque la caméra subit un Genlock ou lorsque le code temporel est verrouillé en externe.

6. Borne <TC IN/OUT>

   Se connecte à un équipement externe et produit/émet un code temporel.

   Insère le code temporel lorsque vous verrouillez le code temporel avec un équipement externe.

   L’entrée et la sortie sont définies dans le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [SEL TC IN/OUT].

Haut de page