- Haut
- Connexion réseau
- Paramètres réseau
- Réglages du réseau local câblé

# Réglages du réseau local câblé

Voici les réglages relatifs à l’utilisation d’un réseau local câblé.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [LAN].

Dans le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ LAN], réglez chaque élément selon les besoins.

- Pour plus de détails sur les éléments de réglage, reportez-vous à la section « Réglage d’éléments dans [PROPRIÉTÉ LAN] en cas de réglage sur [LAN] ».

Fermez le menu ou revenez au niveau du menu [RÉSEAU].

Configurez les paramètres du réseau local câblé sur votre périphérique, comme un ordinateur.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi ou à l’aide du périphérique de connexion.

#### Réglage d’éléments dans [PROPRIÉTÉ LAN] en cas de réglage sur [LAN]

[ADRESSE MAC] | Adresse MAC du réseau local câblé (inaltérable)
[RÉGLAGES IPv4] | [DHCP] | Réglage de la fonction DHCP [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : s’acquiert automatiquement avec le DHCP. [SERVEUR] : active la fonction de serveur DHCP de la caméra. (Réglage d’usine : [OFF])
[ADRESSE IP] | Adresse IP de la caméra (Réglage d’usine : [192.168.0.1])
[MASQUE SOUS-RÉS] | Masque de sous-réseau (Réglage d’usine : [255.255.255.0])
[PASSERELLE DÉFAUT] | Passerelle par défaut (Réglage d’usine : [192.168.0.254])
[DNS PRIMAIRE] | Réglage du serveur DNS primaire (Réglage d’usine : [0.0.0.0])
[DNS SECONDAIRE] | Réglage du serveur DNS secondaire (Réglage d’usine : [0.0.0.0])
[RÉGLAGES IPv6] | [ACTIVER / DÉSACTIVER] | Réglage de l’IPv6 [ACTIVER] : utilise l’IPv6. [DÉSACTIVER] : n’utilise pas l’IPv6. (Réglage d’usine : [DÉSACTIVER])
| [DHCP] | Réglage de la fonction DHCP [OFF] : n’utilise pas le DHCP. [CLIENT] : s’acquiert automatiquement avec le DHCP. (Réglage d’usine : [OFF])
[ADRESSE IP] | Adresse IP de la caméra (Réglage d’usine : [::])
[LONGUEUR PRÉFIXE] | Réglages de la longueur de préfixe du sous-réseau (Réglage d’usine : [64])
[PASSERELLE DÉFAUT] | Passerelle par défaut (Réglage d’usine : [::])
[DNS PRIMAIRE] | Serveur DNS primaire (Réglage d’usine : [::])
[DNS SECONDAIRE] | Serveur DNS secondaire (Réglage d’usine : [::])

REMARQUE

- Selon les paramètres tels que [DHCP], la sélection de certains éléments peut s’avérer impossible.

- La durée du démarrage après la mise sous tension peut être prolongée du fait du démarrage du réseau.

- Lorsque vous changez les réglages de [SÉL. APPAREIL], les changements ne seront appliqués qu’après le redémarrage de la caméra. La fermeture de l’écran de réglage peut prendre un certain temps en raison du redémarrage du service de réseau après la modification du réglage.

- L’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut doivent être réglés correctement.

  Pour plus de détails, contactez l’administrateur du réseau.

- Sélectionnez [0.0.0.0] ou [::] lorsque vous n’utilisez pas la passerelle par défaut ou le DNS.

  Cependant, il est impossible de désactiver le DNS lorsque [DHCP] est réglé sur [CLIENT].

- Selon l’environnement réseau, même si [DHCP] est réglé sur [CLIENT], l’entrée manuelle de la valeur DNS peut s’avérer nécessaire. Lorsqu’une valeur DNS non valide est entrée dans tout autre cas, l’assignation automatique par DHCP ne fonctionne pas correctement.

- Le DHCP et le DNS peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de l’environnement réseau.

- L’acquisition automatique de l’adresse IP peut s’avérer impossible selon le délai de connexion avec les périphériques réseau si le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ LAN] → [RÉGLAGES IPv6] → [DHCP] → [CLIENT] est défini.

  Dans ce cas, rebranchez le câble LAN ou contactez votre administrateur réseau.

Haut de page