- Haut
- Prise de vue
- Sélection du signal de référence externe et réglage du Genlock
- Verrouillage du signal vidéo sur le signal de référence externe

# Verrouillage du signal vidéo sur le signal de référence externe

La sortie du signal vidéo de la caméra peut être verrouillée sur le signal de référence fourni à partir d’une source externe.

La caméra peut recevoir un signal de référence externe provenant de la borne <GENLOCK IN>.

## Verrouillage du générateur sur le signal de référence fourni depuis la borne <GENLOCK IN>

Le signal HD-Y ou un signal composite correspondant à la fréquence d’images du système est fourni à la borne <GENLOCK IN>. Pour activer l’entrée du signal de référence à la borne <GENLOCK IN>, le réglage doit se faire sur le menu [AUTRES] → [GENLOCK] → [GENLOCK] → [ENTRÉE GL].

Ajustez la phase horizontale du signal de référence et du signal de sortie sur [PHASE H GROSSIÈRE] et [PHASE H PRÉCISE].

## Signal de référence

Fréquence système ([FORMAT ENREG.]) | Signaux pris en charge
--- | ---
Signal composite | Signal HD-Y/Signal SYNC à trois niveaux
59,94i | 480/59,94i | 1080/59,94i
59,94p
50,00i | 576/50i | 1080/50i
50,00p
29,97p | 480/59,94i | 1080/59,94i
25,00p | 576/50i | 1080/50i
23,98p | — | 1080/23,98PsF

Haut de page