- Haut
- Maintenance
- Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément

# Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément

En fonction de la fonction d’enregistrement qui est réglée, certaines fonctions d’enregistrement ne peuvent pas être utilisées simultanément.

- La signification des symboles utilisés dans le tableau est la suivante.

  - ✓ : utilisation simultanée possible.

  - — : utilisation simultanée impossible.

| Fonction d’enregistrement qui est réglée
--- | ---
Fonction d’enregistrement à régler en plus | Pré-enregistrement*1*2 | Retardeur d’enregistrement | Enregistrement simultané | Enregistrement par intervalles*3*4*5*6 | Enregistrement proxy*7*8*9
Pré-enregistrement*1*2 |  | ✓ | ✓ | — | ✓
Retardeur d’enregistrement | ✓ |  | — | — | ✓
Enregistrement simultané | ✓ | — |  | ✓ | —
Enregistrement par intervalles*3*4*5*6 | — | — | ✓ |  | —
Enregistrement proxy*7*8*9 | ✓ | ✓ | — | — |

Le code temporel est fixé sur le défilement libre.

Le pré-enregistrement est annulé une fois lorsque trois heures se sont écoulées sans démarrage de l’enregistrement.

Le code temporel est fixé au défilement en enregistrement.

Le code temporel est fixé sur [NDF].

Le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1]/[SORTIE SDI 2]/[SORTIE HDMI] → [PILOTAGE HDMI ENR] ne fonctionnera pas.

Réglage simultané impossible lorsque le format d’enregistrement est réglé sur AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

Indisponible lorsque le format de fichier est MOV.

Indisponible lorsque le format d’enregistrement est AVC-G12.

Ne peut pas être utilisé simultanément avec la diffusion continue sur le réseau.

Haut de page