- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la plage dynamique étendue (HDR)
- Lecture du signal enregistré dans la plage dynamique étendue (HDR)

# Lecture du signal enregistré dans la plage dynamique étendue (HDR)

Lorsque le réglage se fait sur le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] → [HLG], détecte les informations enregistrées et procède aux réglages suivants.

#### Lorsque les informations enregistrées se trouvent dans la plage dynamique étendue

Borne <SDI OUT1> : reproduit dans la plage dynamique étendue (HDR) ou dans la plage dynamique standard (SDR) selon le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1] → [SORTIE SDI HDR].

Borne <SDI OUT2> : reproduit dans la plage dynamique étendue (HDR) ou dans la plage dynamique standard (SDR) selon le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [SORTIE SDI HDR].

Borne <HDMI> : lorsque le réglage se fait sur le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [SEL. SIGNAL] → [SORTIE SDI 1(2160p)], reproduit selon le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1] → [SORTIE SDI HDR]. Lorsque [SORTIE SDI 2] est sélectionné : reproduit en fonction du réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [SORTIE SDI HDR].

Viseur, moniteur LCD : reproduit en fonction du réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD / VF HDR]. HDR ou SDR est disponible lors de l’enregistrement en HDR.

#### Lorsque les informations enregistrées ne se trouvent pas dans la plage dynamique étendue ou qu’il n’y a aucune information enregistrée

Borne <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>, viseur, moniteur LCD : reproduit la vidéo enregistrée telle quelle.

Les réglages suivants seront désactivés : menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1]/[SORTIE SDI 2] → [SORTIE SDI HDR], menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD / VF HDR].

REMARQUE

- Pour les clips enregistrés avec une plage dynamique étendue (gamma de journal hybride), [HLG] s’affiche pour l’élément [GAMMA] parmi les informations détaillées sur le clip affiché dans le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [INFORMATION].

- La vidéo enregistrée est reproduite telle quelle indépendamment des informations enregistrées quand un paramètre autre que le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] → [HLG] est sélectionné.

Haut de page