- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Enregistrement retardé

# Enregistrement retardé

Lorsque des cartes mémoire sont insérées dans les logements pour carte 2 et 3, si la capacité d’enregistrement restante d’une carte mémoire est insuffisante, l’enregistrement peut continuer sur l’autre carte mémoire.

Début du tournage

Pause

Logement pour carte 2

Logement pour carte 3

1. Pendant l’enregistrement

2. Bascule automatiquement vers l’emplacement pour carte cible d’enregistrement

3. Effectue le remplacement par une carte mémoire enregistrable différente

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS] → [ENR. RELAI].

[RELAY] apparaît sur l’affichage de la fonction deux cartes de l’écran d’image de caméra.

Une ligne inclinée apparaît sur l’affichage de [RELAY] lorsque le retardeur d’enregistrement est impossible, comme lorsque la carte mémoire n’est insérée dans aucun des deux logements pour carte.

Appuyez sur la touche <REC>.

- La cible d’enregistrement passe à une autre carte mémoire lorsque la capacité d’enregistrement restante de l’une des cartes mémoire est insuffisante pendant l’enregistrement et que le retardeur d’enregistrement démarre. Le numéro du logement pour carte qui est devenu la cible d’enregistrement s’affiche en noir et blanc inversés. L’enregistrement est impossible sur trois cartes mémoire ou plus. Remplacez la carte mémoire dont la capacité d’enregistrement restante est insuffisante après le basculement de la cible d’enregistrement.

- Pour modifier le logement pour carte cible d’enregistrement avant de démarrer l’enregistrement, appuyez sur la touche USER assignée à [SEL SLOT]. Ceci ne fonctionnera pas pendant l’enregistrement.

REMARQUE

- L’identification de la carte mémoire peut mettre un certain temps lorsque la carte mémoire est insérée. Lors d’un enregistrement sur au moins trois cartes mémoire en remplaçant une carte mémoire au fil de l’enregistrement, remplacez la carte mémoire quand il existe suffisamment de capacité restante sur la carte mémoire qui enregistre.

- La cible d’enregistrement ne peut pas être commutée lorsque la capacité restante de la carte mémoire de relais est inférieure à une minute.

- La durée d’enregistrement continue maximale pour l’enregistrement de relais est de dix heures.

- L’enregistrement est arrêté une fois lorsque la durée d’enregistrement de l’enregistrement de relais dépasse dix heures. L’enregistrement est automatiquement repris après quelques secondes.

- Pour connaître les limites d’enregistrement relatives au retardeur d’enregistrement, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

- Le retardeur d’enregistrement est impossible entre le logement pour carte 1 et le logement pour carte 2 ou 3.

- Un clip enregistré successivement sur au moins trois cartes mémoire en les intervertissant ne peut pas être lu en continu.

Haut de page