- Haut
- Description des pièces
- Section des fonctions de prises de vue et enregistrement/lecture
- Prises de vue et enregistrement (caméra)

# Prises de vue et enregistrement (caméra)

1. Touche <SYNCHRO SCAN>

   Permet de régler la vitesse d’obturation du balayage synchrone en mode de balayage synchrone.

   Appuyer sur la touche <−> permet de ralentir la vitesse d’obturation. Appuyer sur la touche <+> permet d’accélérer la vitesse d’obturation.

   Par exemple, pour la prise de vue d’un moniteur d’ordinateur, ajustez-vous sur une position où le bruit pour la barre horizontale du viseur est réduit.

2. Molette <CC FILTER>/<ND FILTER>

   Permet de sélectionner le filtre pour l’adapter à la luminance ou à la température de couleur du sujet.

   Position de la molette <CC FILTER> (diamètre large) | Réglage | Description
   --- | --- | ---
   <A> | <3200 K> | Règle la température de couleur sur 3200 K.
   <B> | <4300 K> | Règle la température de couleur sur 4300 K.
   <C> | <5600 K> | Règle la température de couleur sur 5600 K.
   <D> | <6300 K> | Règle la température de couleur sur 6300 K.

   Position de la molette <ND FILTER> (diamètre petit) | Réglage | Description
   --- | --- | ---
   <1> | <CLEAR> | N’utilise pas le filtre ND.
   <2> | <1/4ND> | Ramène la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/4.
   <3> | <1/16ND> | Ramène la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/16.
   <4> | <1/64ND> | Ramène la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/64.

   Reportez-vous au tableau suivant pour activer les molettes <CC FILTER> et <ND FILTER> selon les conditions de prise de vue.

   Conditions de prise de vue | Molette <CC FILTER> | Molette <ND FILTER>
   --- | --- | ---
   Coucher de soleil, lever de soleil, studio intérieur | <A> (<3200 K>) | <1> (<CLEAR>)
   Dehors avec ciel dégagé | <B> (<4300 K>) ou <C> (<5600 K>) ou <D> (<6300 K>) | <2> (<1/4ND>) ou <3> (<1/16ND>)
   Dehors sous un ciel nuageux ou sous la pluie | <D> (<6300 K>) | <1> (<CLEAR>) ou <2> (<1/4ND>)
   Paysage clair et lumineux tel qu’un paysage neigeux, de grandes montagnes, le bord de la mer | <B> (<4300 K>) ou <C> (<5600 K>) ou <D> (<6300 K>) | <3> (<1/16ND>) ou <4> (<1/64ND>)

3. Index de plan focal <>

   Il indique le plan focal du capteur MOS.

   Utilisez ce repère comme référence pour obtenir des mesures précises de la distance focale depuis le sujet.

4. Touche USER

   La fonction sélectionnée par l’utilisateur peut être assignée aux touches <USER 1> à <USER 5>. Appuyez sur la touche USER pour exécuter la fonction assignée.

5. Commutateur <SHUTTER>

   Active l’obturateur électronique.

   <OFF> : désactive l’obturateur électronique.

   <ON> : active l’obturateur électronique.

   <SEL> : permet de modifier la vitesse d’obturation.

   Il s’agit d’un commutateur à ressort. La vitesse d’obturation change à chaque pression vers le côté <SEL>.

6. Commutateur <AUTO W/B BAL>

   <AWB> : la balance des blancs est ajustée automatiquement. Lorsque ce commutateur est utilisé avec le commutateur <WHITE BAL> sur le côté réglé sur <A> ou <B>, le réglage est effectué en quelques secondes et les valeurs d’ajustement sont enregistrées dans la mémoire.

   Cette option se désactive lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <PRST>.

   <ABB> : la balance des noirs est ajustée automatiquement.

   La fonction de réglage automatique de l’ombrage du noir peut être assignée à ce commutateur lorsque le réglage se fait sur le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [CTRL COMM ABB, TÂCHES NOIR] → [ON].

   - Le réglage automatique est annulé lorsque l’opération du commutateur est répétée pendant l’exécution du réglage automatique. Les valeurs d’ajustement vont revenir aux valeurs précédant l’exécution du réglage automatique.

7. Commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK>

   Il s’agit du commutateur à ressort qui permet de sélectionner un repère et de vérifier l’état de prise de vue de la caméra.

   <MKR> : à chaque pression vers le côté <MKR>, l’affichage du repère sur le viseur commute dans l’ordre suivant : repère [A], repère [B], et aucun affichage.

   Quand l’alimentation est allumée, l’état précédant la coupure de l’alimentation s’applique.

   <MCK> : à chaque pression vers le côté <MCK>, l’affichage commute dans l’ordre suivant : écran STATUS, écran !LED, écran FUNCTION, écran AUDIO, écran CAC, écran SWITCH, écran NETWORK, et écran d’image de caméra. Ceci n’affecte pas les signaux de sortie de la caméra. L’affichage s’éteint au bout de cinq secondes environ. Si vous continuez à pousser le commutateur vers le côté <MCK>, l’écran sélectionné reste affiché.

8. Commutateur <GAIN>

   Permet de commuter le gain d’amplificateur vidéo correspondant aux conditions d’éclairage lors de la prise de vue.

   - Réglez au préalable la valeur de gain pour <L>/<M>/<H> dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉGLAGE BAS]/[RÉGLAGE MOYEN]/[RÉGLAGE HAUT] → [GAIN GÉNÉRAL].

   - Le réglage d’usine est L=0 dB, M=6 dB, H=12 dB.

9. Commutateur <OUTPUT>/<AUTO KNEE>

   Sélectionnez les signaux vidéo à envoyer depuis la caméra vers la mémoire, le viseur et le moniteur vidéo.

   <CAM>/<ON> : la vidéo enregistrée par la caméra est émise et la fonction auto knee est activée.

   Il est possible d’attribuer la fonction dynamic range stretcher (DRS) au lieu de la fonction auto knee.

   <CAM>/<OFF> : la vidéo enregistrée par la caméra est émise et la fonction auto knee n’est pas activée.

   Le point KNEE est fixé au niveau réglé dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. KNEE] → [POINT KNEE GÉNÉRAL].

   <BARS>/<OFF> : le signal de la barre de couleur est délivré en sortie. La fonction automatique Knee n’est pas activée.

   Le signal de barre de couleur est disponible parmi deux types dans le menu [AUTRES] → [BARRES COULEURS] → [TYPE BARRES COULEURS].

   REMARQUE

   - Par défaut, les signaux tests sont transmis à tous les canaux audio 1 à 4 lorsque le commutateur de sélection <OUTPUT>/<AUTO KNEE> est réglé sur <BARS>. La décision de délivrer en sortie le signal test ou non peut être modifiée dans le menu [AUTRES] → [BARRES COULEURS] → [TEST TONALITÉ].

   - Fonction auto knee

     Quand vous ajustez les niveaux pour filmer des personnes ou un paysage sur un fond à luminosité élevée, le fond est tout blanc et les bâtiments et les autres objets sont flous. Dans ce cas, la fonction auto knee reproduit clairement le fond.

     La fonction auto knee est efficace lorsque vous filmez les scènes suivantes :

     - Le sujet est une personne à l’ombre sous un ciel clair.

     - Le sujet est une personne dans une voiture ou dans un bâtiment, et vous souhaitez aussi capturer le fond visible à travers une fenêtre.

     - Le sujet est une scène à haut contraste.

10. Commutateur <WHITE BAL>

    Permet de commuter la méthode de réglage de la balance des blancs.

    <PRST> : réglez le commutateur sur cette position lorsque vous n’avez pas le temps de régler la balance des blancs.

    - Le réglage d’usine est 3200 K.

    - Peut passer à une température de couleur arbitraire avec le menu [CAMÉRA] → [MODE BALANCE BLANC] → [BALANCE BLANC VAR.].

    <A>/<B> : lorsque vous appuyez sur le commutateur <AUTO W/B BAL> vers le côté <AWB>, la balance des blancs est automatiquement ajustée et la valeur ajustée est automatiquement enregistrée dans la mémoire A ou B.

    La fonction de suivi automatique des blancs (ATW) peut être assignée au commutateur <WHITE BAL> avec le menu [CAMÉRA] → [MODE BALANCE BLANC] → [ATW].

Haut de page