- Haut
- Description des pièces
- Section d’affichage d’avertissement et d’état

# Section d’affichage d’avertissement et d’état

1. Touche <BRIGHT>

   Commande la luminosité de la fenêtre d’affichage.

   La luminosité est activée sur deux niveaux à chaque pression sur la touche <BRIGHT>.

   Indépendamment du réglage précédent, elle s’affiche dans l’obscurité lorsque la caméra est sous tension.

2. Lampe <WARNING>

   Clignote ou s’allume si une anomalie apparaît dans la mémoire.

3. Lampe <STREAMING>

   S’allume en orange lorsque la caméra est en train d’exécuter une diffusion continue.

4. Commutateur de signalisation du dos/lecture en retour rapide

   Commande l’action des voyants de signalisation arrière et du dos.

   <ON> : active les voyants de signalisation arrière et du dos.

   <OFF> : désactive les voyants de signalisation arrière et du dos.

5. Voyant de signalisation du dos/lecture en retour rapide

   Lorsque le commutateur de signalisation arrière est réglé sur <ON>, le voyant se comporte de la même manière que le voyant de signalisation avant du viseur.

6. Voyant de signalisation du dos

   Lorsque le commutateur de signalisation arrière est réglé sur <ON>, le voyant se comporte de la même manière que le voyant de signalisation arrière.

Haut de page