- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Entrée/sortie audio

# Entrée/sortie audio

Borne <AUDIO IN CH1/3> Borne <AUDIO IN CH2/4> | XLR×2, 3 broches <LINE>/<MIC>/<MIC+48V> (sélection par commutateur) <LINE> : 4 dBu/0 dBu/−3 dBu (sélection par menu) <MIC> : −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (sélection par menu) <MIC+48V> + 48 V/compatible OFF
Borne <MIC IN> | XLR×1, 5 broches +48 V ON/OFF (sélection par menu) −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (sélection par menu)
Emplacement sans fil | 25 broches, D-SUB, −40 dBu, 2 canaux pris en charge
Borne <AUDIO OUT> | XLR×1, 5 broches 4 dBu/0 dBu/−3 dBu (sélection par menu), impédance de faible équilibre
Borne <SDI OUT> | LPCM 4ch
Borne <HDMI> | LPCM 2ch
Borne <PHONES> | Mini jack stéréo de 3,5 mm de diamètre×2 (impédance de sortie 100 Ω)
Haut-parleur intégré | 20 mm de diamètre, rond×1

Haut de page