- Haut
- Prise de vue
- Réglage de l’obturateur électronique
- Mode d’obturation

# Mode d’obturation

Les modes d’obturation disponibles sur l’obturateur électronique de la caméra et les vitesses d’obturation qui peuvent être sélectionnées sont comme suit.

- Utilisation d’une vitesse d’obturation fixe

  - Pour retirer le clignotement provoqué par l’éclairage

  - Pour filmer clairement les sujets en mouvement rapide

- Utilisation du mode de balayage synchrone

  - Pour filmer de sorte à éliminer les motifs de barre dans la direction horizontale en filmant sur l’écran du moniteur

  - Pour filmer les sujets en déplacement avec des effets spéciaux

- Utilisation de la demi vitesse d’obturation

  - Pour filmer avec des effets spéciaux (ex. : films)

[FORMAT ENREG.]* | Vitesse d’obturation | Demi vitesse d’obturation | Plage variable de modes de balayage synchrone
--- | --- | --- | ---
59,94p 59,94i | [1/100], [1/120], [1/250], [1/500], [1/1000], [1/2000], [MOITIÉ] | 1/120 | 1/60,0 à 1/7200 | 3,0 degrés à 360 degrés (par palier de 0,5 degré)
29,97p | 1/60 | 1/30,0 à 1/7200
23,98p | 1/48 | 1/24,0 à 1/7200
50,00p 50,00i | [1/60], [1/120], [1/250], [1/500], [1/1000], [1/2000], [MOITIÉ] | 1/100 | 1/50,0 à 1/7200
25,00p | 1/50 | 1/25,0 à 1/7200

[FORMAT ENREG.] indique uniquement la fréquence d’images. Par exemple, [1080-59.94i/AVC-G50] est 59,94i, et [2160-29.97p/420LongGOP 100M] est 29,97p.

Haut de page