- Haut
- Connexion réseau
- Connexion avec le pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)
- Réglage du pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)

# Réglage du pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)

Pour plus de détails sur le réglage des modèles AK-HRP1000G et AK-HRP1005G, reportez-vous à leurs mode d’emploi et guide de fonctionnement respectifs.

REMARQUE

- Les informations suivantes relatives à la caméra sont nécessaires pour se connecter au AK-HRP1000G/AK-HRP1005G.

  - Nom du compte de l’utilisateur

  - Mot de passe

  - Adresse IP

  - Numéro de port : la valeur définie dans le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [PORT DE CONTRÔLE À DISTANCE]

- Pour le micrologiciel de l’AK-HRP1000G/AK-HRP1005G, utilisez la Ver.4.82-00-005 ou supérieure.

- Pour plus de détails sur le fonctionnement du logiciel d’installation ROP, reportez-vous au mode d’emploi des modèles AK-HRP1000G et AK-HRP1005G.

Haut de page