- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue

# Fonction de diffusion continue

Vous pouvez exécuter la diffusion continue de l’audio et la vidéo actuellement tournées avec la caméra sur un réseau (réseau local câblé, réseau local sans fil et partage de connexion par USB).

La diffusion continue peut être exécutée à l’aide de la caméra, du logiciel d’application d’un périphérique connecté via un réseau, ou d’un serveur capable de recevoir la vidéo en diffusion continue envoyée par la caméra.

Il y a deux manières de démarrer la diffusion continue : la diffusion continue à partir d’un logiciel d’application et la diffusion continue à partir de la caméra. Cette section décrit la méthode de connexion au réseau de la caméra pour chaque méthode.

REMARQUE

- La fonction de diffusion continue ne peut pas être utilisée simultanément avec la fonction d’enregistrement des données proxy.

- La diffusion continue s’arrête lorsque vous effectuez des opérations telles que l’affichage de l’écran des miniatures ou la lecture de clips sur la caméra.

- La diffusion continue peut s’arrêter si le réglage de l’heure ou de la date a lieu pendant la diffusion continue.

- Si un réglage permet de désactiver VFR et d’autres fonctions de diffusion continue dans le fichier de scène, la diffusion continue prendra fin suite à la modification du fichier de scène.

- Attention, car l’image de diffusion continue peut être émise accidentellement selon l’environnement de système permettant la diffusion et le réglage du service utilisé.

Réglage de base de la caméra
Réglage pour chaque protocole et démarrage de la diffusion continue
Gestion des informations de réglage
Saisie du réglage à l’aide de l’outil de réglage
Haut de page