- Haut
- Prise de vue
- Réglage des données temporelles
- Définition des données temporelles

# Définition des données temporelles

#### Code temporel

<R-RUN> (défilement en enregistrement) et <F-RUN> (défilement libre) peuvent être permutés par le commutateur <TCG>.

- Défilement en enregistrement : avance uniquement pendant l’enregistrement. L’enregistrement est démarré avec la valeur continuant à partir du dernier code temporel enregistré précédemment.

- Défilement libre : avance sans tenir compte du mode de fonctionnement. Il avance même lorsque l’alimentation est coupée, pour un traitement égal par rapport à la durée.

  Les données temporelles peuvent également être enregistrées sur le code temporel entrant dans la borne <TC IN/OUT> à l’aide d’un verrouillage d’asservissement.

REMARQUE

- Le défilement en enregistrement ne sera pas une valeur continue dans les cas suivants.

  - Lorsque des clips enregistrés sont supprimés

  - Lorsque l’enregistrement est interrompu suite à une défaillance de [AVERTISSEMENT ENR], etc. au cours de l’enregistrement.

- Il se fixe sur le défilement libre lorsque le pré-enregistrement est activé.

- Il se fixe sur le défilement en enregistrement lorsque l’enregistrement par intervalles est activé.

#### Bits d’utilisateur

Les bits d’utilisateur sont intégrés. Les bits d’utilisateur sont enregistrés dans le clip. En outre, elles sont sorties comme données LTC UB, VITC UB du signal SDI.

La valeur de réglage de l’utilisateur, l’heure, la date, le code temporel, les informations de fréquence d’images de la prise de vue et le nom du clip peuvent être sélectionnés pour l’enregistrement.

La valeur au moment où l’enregistrement a démarré est enregistrée dans les bits d’utilisateur des métadonnées de clip.

#### Compteur

Affiche la valeur du compteur sur la zone d’affichage du code temporel de l’écran du viseur/moniteur LCD/fenêtre d’affichage lorsque le commutateur <DISPLAY> est positionné sur <COUNTER>.

La valeur du compteur apparaît au format « heure:minute:seconde.image ».

En outre, appuyez sur la touche <RESET> tandis que la valeur du compteur est affichée pour réinitialiser la valeur du compteur.

L’un des paramètres suivants peut être défini dans le menu [ENREGISTREMENT] → [COMPT. ENREG.].

- [TOTAL] : le compte est cumulé en continu jusqu’à sa réinitialisation lorsque vous appuyez sur la touche <RESET>. La valeur du compteur est conservée même si la carte mémoire est remplacée ou si l’alimentation est coupée.

- [CLIP] : efface la valeur du compteur et commence le comptage à partir de 0 à chaque démarrage de l’enregistrement. Vous pouvez effectuer des prises de vue tout en vérifiant toujours la durée d’enregistrement du clip en cours d’enregistrement.

#### Date/heure (temps réel)

- L’horloge interne est la référence pour la mesure du code temporel défilement libre quand l’alimentation est réglée sur < > (veille), l’heure des bits d’utilisateur et des données de date. En outre, elle sert à générer les métadonnées de référence pour l’heure de génération du fichier et le nom du fichier lorsque le clip est enregistré.

  Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de la date et de l’heure de l’horloge interne ».

Haut de page