- Haut
- Connexion à des périphériques externes
- Raccordement d’appareils externes et fonction de contrôle d’enregistrement

# Raccordement d’appareils externes et fonction de contrôle d’enregistrement

Cette caméra prend en charge la fonction de télécommande.

L’opération d’enregistrement de l’appareil externe peut être commandée en superposant les signaux de commande pour démarrer l’enregistrement et mettre l’enregistrement sur pause dans le signal d’image provenant de la borne <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

Fonction de télécommande
Vérification de l’état de sortie de contrôle
Haut de page