- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF]

# Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF]

Configure les réglages de la sortie externe, les informations à afficher sur le moniteur LCD ou le viseur, ainsi que le format de sortie.

## [SORTIE SDI 1]

### [CHANG. SORTIE]

Permet d’activer/désactiver la sortie de la borne <SDI OUT1>.

[ON] | Affiche la vidéo.
[OFF] | N’affiche pas la vidéo.

(Réglage d’usine : [ON])

### [FORMAT SORTIE]

Permet de sélectionner le signal à émettre depuis la borne <SDI OUT1>. L’élément disponible varie selon le réglage du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.].

[3840×2160p] | Émet en 3840×2160p.
[1920×1080p] | Émet en 1920×1080p.
[1920×1080i] | Émet en 1920×1080i.
[1920×1080PsF] | Émet en 1920×1080PsF.
[1280×720p] | Émet en 1280×720p.

(Réglage d’usine : [1920×1080i])

REMARQUE

- Pour connaître les combinaisons disponibles, reportez-vous à la section « Format pouvant être délivré en sortie depuis la borne <SDI OUT1> ».

### [SORTIE 3G-SDI]

Permet de définir le format du signal 3G-SDI délivré en sortie depuis la borne <SDI OUT1>.

Ceci peut être réglé lorsque le signal 3G-SDI est sorti.

[NIVEAU-A] | Sélectionne la méthode LEVEL-A.
[NIVEAU-B] | Sélectionne la méthode LEVEL-B DL.

(Réglage d’usine : [NIVEAU-B])

### [PILOTAGE SDI ENR]

Permet de définir si l’opération d’enregistrement sur l’appareil externe raccordé à la borne <SDI OUT1> (comme l’enregistreur) doit être contrôlée ou pas.

[ON] | Contrôle l’opération d’enregistrement du périphérique externe.
[OFF] | Ne contrôle pas l’opération d’enregistrement du périphérique externe.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Cette option est indisponible lorsque le réglage est effectué dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [INTERVALLE].

### [CHAR SORTIE SDI]

Permet de définir s’il faut superposer le caractère à la sortie de la borne <SDI OUT1>.

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [SORTIE SDI ZEBRA]

Permet de définir s’il faut superposer le signal zébré à la sortie de la borne <SDI OUT1>.

Le réglage du signal zébré suit le réglage suivant du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST].

- [DETECT ZEBRA 1], [DETECT ZEBRA 2], [ZEBRA 2]

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [SORTIE SDI HDR]

Permet de définir le signal à émettre depuis la borne <SDI OUT1>.

[SDR] | Émet dans la plage dynamique standard.
[HDR] | Émet dans la plage dynamique élevée.

(Réglage d’usine : [HDR])

REMARQUE

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur un paramètre autre que [HLG] l’image de la caméra est reproduite dans la plage dynamique standard.

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [BOUTON MARQUEUR]

Le repère s’affiche dans la sortie de la borne <SDI OUT1>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [SORTIE SDI V-Log]

Définit le signal de sortie depuis la borne <SDI OUT1> lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

[V-Log] | Émet dans la même couleur que l’image d’enregistrement.
[V-709] | Émet après la conversion en une image convenant à la prévisualisation.

(Réglage d’usine : [V-Log])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [NORMAL] est défini.

## [SORTIE SDI 2]

### [CHANG. SORTIE]

Permet d’activer/désactiver la sortie de la borne <SDI OUT2>.

[ON] | Affiche la vidéo.
[OFF] | N’affiche pas la vidéo.

(Réglage d’usine : [ON])

### [FORMAT SORTIE]

Permet de définir le signal à émettre depuis la borne <SDI OUT2>. L’élément disponible varie selon le réglage du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.].

[1920×1080p] | Émet en 1920×1080p.
[1920×1080i] | Émet en 1920×1080i.
[1920×1080PsF] | Émet en 1920×1080PsF.
[1280×720p] | Émet en 1280×720p.
[720×480i] | Émet en 720×480i.
[720×576i] | Émet en 720×576i.

(Réglage d’usine : [1920×1080i])

REMARQUE

- Pour connaître les combinaisons disponibles, reportez-vous à la section « Format pouvant être délivré en sortie depuis la borne <SDI OUT2> ».

### [SORTIE 3G-SDI]

Permet de définir le format du signal 3G-SDI délivré en sortie depuis la borne <SDI OUT2>.

Ceci peut être réglé lorsque le signal 3G-SDI est sorti.

[NIVEAU-A] | Permet de sélectionner la méthode LEVEL-A.
[NIVEAU-B] | Permet de sélectionner la méthode LEVEL-B DL.

(Réglage d’usine : [NIVEAU-B])

### [SD-SDI EDH]

Permet de définir s’il faut superposer EDH lorsque la sortie par la borne <SDI OUT2> est le signal SD (480i et 576i).

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [ON])

### [PILOTAGE SDI ENR]

Permet de définir si l’opération d’enregistrement sur l’appareil externe raccordé à la borne <SDI OUT2> (comme l’enregistreur) doit être contrôlée ou pas.

[ON] | Contrôle l’opération d’enregistrement du périphérique externe.
[OFF] | Ne contrôle pas l’opération d’enregistrement du périphérique externe.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Cette option est indisponible lorsque le réglage est effectué dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [INTERVALLE].

### [SORTIE SDI ZEBRA]

Permet de définir s’il faut superposer le signal zébré à la sortie de la borne <SDI OUT2>.

Le réglage du signal zébré suit le réglage suivant du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST].

- [DETECT ZEBRA 1], [DETECT ZEBRA 2], [ZEBRA 2]

[ON] | Superposition.
[OFF] | Aucune superposition.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [SORTIE SDI HDR]

Permet de définir le signal à émettre depuis la borne <SDI OUT2>.

[SDR] | Émet dans la plage dynamique standard.
[HDR] | Émet dans la plage dynamique étendue.

(Réglage d’usine : [HDR])

REMARQUE

- Le réglage est fixé à [SDR] lorsqu’il est réglé sur le menu suivant.

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [FORMAT SORTIE] → [720×480i]

  - Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [FORMAT SORTIE] → [720×576i]

- L’image de caméra est reproduite dans la plage dynamique standard lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur un paramètre autre que [HLG].

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [BOUTON MARQUEUR]

Le repère s’affiche dans la sortie de la borne <SDI OUT2>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [SORTIE SDI V-Log]

Définit le signal de sortie depuis la borne <SDI OUT1> lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

[V-Log] | Émet dans la même couleur que l’image d’enregistrement.
[V-709] | Émet après la conversion en une image convenant à la prévisualisation.

(Réglage d’usine : [V-Log])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [NORMAL] est défini.

## [ÉLÉMENT SORTIE SDI]

Permet de définir le contenu des caractères à superposer au signal de sortie des bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

[MENU UNIQUEMENT] | Permet de superposer uniquement le menu lors de l’affichage du menu. Normalement, rien n’est superposé.
[TC] | Superpose le code temporel. Permet de superposer uniquement le menu lors de l’affichage du menu.
[STATUT] | Affiche le même contenu que tous les caractères affichés dans le viseur et sur le moniteur LCD. Permet de superposer uniquement le menu lors de l’affichage du menu.

(Réglage d’usine : [MENU UNIQUEMENT])

## [SORTIE HDMI]

### [SEL. SIGNAL]

Permet de définir le signal à émettre depuis la borne <HDMI>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [SORTIE SDI 1(2160p)], [SORTIE SDI 2]

(Réglage d’usine : [SORTIE SDI 2])

REMARQUE

- [SORTIE SDI 1(2160p)] est disponible uniquement quand [FORMAT SORTIE] de [SORTIE SDI 1] est réglé sur [3840×2160p].

  Ceci est fixé sur [SORTIE SDI 2] lorsque [FORMAT SORTIE] de [SORTIE SDI 1] est réglé sur un paramètre autre que [3840×2160p].

### [SORTIE TC HDMI]

Règle si les informations de code temporel sont sorties ou non dans la sortie de la borne <HDMI>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [PILOTAGE HDMI ENR]

Règle si l’opération d’enregistrement sur l’équipement externe connecté à la borne <HDMI> (comme l’enregistreur) doit être contrôlée ou pas. Cette valeur peut uniquement être réglée lorsque [SORTIE TC HDMI] dans [SORTIE HDMI] est activé.

[ON] | Contrôle l’opération d’enregistrement du périphérique externe.
[OFF] | Ne contrôle pas l’opération d’enregistrement du périphérique externe.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Cette option est indisponible lorsque le réglage est effectué dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [INTERVALLE].

## [MODE DOWNCON SD]

Permet de définir le mode du signal de sortie du convertisseur-abaisseur SD depuis la borne <SDI OUT2>/<HDMI OUT>.

[RECADRAGE CÔTÉ] | Reproduit une largeur égale en haut et en bas.
[LETTER BOX] | Reproduit une largeur égale à droite et à gauche.
[SQUEEZE] | Reproduit en compressant dans la direction horizontale pour s’adapter à l’écran.

(Réglage d’usine : [LETTER BOX])

## [COULEUR VF]

Permet de choisir d’afficher les images sur le viseur en couleur ou en noir et blanc.

[ON] | Affiche en couleur.
[OFF] | Affiche l’image en noir et blanc. L’image de lecture, l’écran des miniatures et l’affichage du menu restent en couleur.

(Réglage d’usine : [ON])

## [LCD]

### [LUMINOSITÉ]

Ajuste la luminosité du moniteur LCD.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−15]…[15]

(Réglage d’usine : [0])

### [NIVEAU COULEUR]

Permet de définir le niveau de couleur du moniteur LCD.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−15]…[15]

(Réglage d’usine : [0])

### [CONTRASTE]

Ajuste le contraste du moniteur LCD.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−30]…[30]

(Réglage d’usine : [0])

### [RÉTRO-ÉCLAIRAGE]

Permet de définir la luminosité du rétroéclairage du moniteur LCD. [0] est la luminosité standard.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−1], [0], [1], [2]

(Réglage d’usine : [0])

### [AUTO-PORTRAIT]

Permet de définir l’affichage du moniteur LCD lorsque la prise de vue en miroir est réalisée.

[NORMAL] | N’inverse pas les côtés droit et gauche.
[MIRROIR] | Inverse les côtés droit et gauche.

(Réglage d’usine : [MIRROIR])

## [LCD / VF HDR]

Permet de définir l’image de sortie du moniteur LCD et du viseur.

[SDR] | Émet dans la plage dynamique standard.
[HDR] | Émet dans la plage dynamique élevée.

(Réglage d’usine : [HDR])

REMARQUE

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur un paramètre autre que [HLG] l’image de la caméra est reproduite dans la plage dynamique standard.

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [LCD / VF V-Log]

Définit le signal de sortie du moniteur LCD et du viseur lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

[V-Log] | Émet dans la même couleur que l’image d’enregistrement.
[V-709] | Émet après la conversion en une image convenant à la prévisualisation.

(Réglage d’usine : [V-Log])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [NORMAL] est défini.

## [INDIC]

Sélectionne l’indicateur à afficher dans l’image de sortie.

### [BOUTON INDIC.]

Permet de sélectionner le mode d’affichage de l’état.

[ON] | L’état est affiché en permanence.
[OFF] | Normalement, l’état ne s’affiche pas. Ceci s’affiche lorsque vous affichez l’écran de vérification de mode en poussant le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> vers le côté <MCK>.

(Réglage d’usine : [ON])

### [TC]

Affiche/Masque le code temporel, les bits d’utilisateur et le compteur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [TC SUR BARRES COULEURS]

Permet de choisir d’afficher ou non le code temporel, les bits d’utilisateur et le compteur lorsqu’une barre de couleur est délivrée en sortie.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [STATUT ENREGISTREMENT]

Permet de choisir d’afficher ou non [REC] pendant l’enregistrement.

[ON] | [REC] s’affiche.
[OFF] | [REC] ne s’affiche pas. Toutefois, [REC] s’affiche lorsque le réglage est effectué dans le menu [AUTRES] → [LED] → [ROUGE ENREG] → [CARACT].

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MÉDIA ENREGISTREMENT]

Affiche/Masque l’état de réglage du format de carte mémoire à enregistrer.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [STATUT SLOT]

Affiche/Masque l’état du logement pour carte et la capacité restante de la carte mémoire.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FONCT. 2 SLOTS]

Affiche/masque le réglage dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [STREAMING]

Affiche/masque l’état de diffusion continue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [RÉSEAU]

Affiche/Masque l’état de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [NIVEAU BATTERIE]

Affiche/Masque le niveau restant de la batterie.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FORMAT ENREG.]

Active/masque les réglages du format d’enregistrement.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [NOM CLIP]

Affiche/masque le nom du fichier de clip à enregistrer. Jusqu’à huit caractères s’affichent en partant du début du nom de fichier.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [LIAISON DISPOSITIF]

Affiche/Masque l’état du périphérique acquis depuis le périphérique de liaison.

Cette option ne s’affiche pas lorsque l’état du périphérique ne peut pas être acquis depuis le périphérique de liaison, même si [ON] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [PILOTAGE ENR.]

Affiche/Masque l’état de télécommande de l’appareil externe raccordé aux bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [MODE D’ENR.]

Affiche/masque l’état de l’enregistrement par intervalles.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FBC]

Affiche/Masque l’état de fonctionnement de la fonction de compensation de bande flash.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [HDR / DRS / V-Log]

Affiche/Masque l’état de fonctionnement de la fonction d’enregistrement à plage dynamique élevée, la fonction d’étirement à plage dynamique ou la fonction d’enregistrement V-Log.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [CAC]

Affiche/Masque l’état de fonctionnement de la fonction de compensation d’aberration chromatique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [MODE GAMMA]

Affiche/Masque le mode de gamma.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FICHIER SCÈNE]

Affiche/masque le nom de fichier de scène.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [NIVEAU AUDIO]

Affiche/masque l’indicateur de niveau audio.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [GAIN]

Affiche/Masque la valeur de gain et la valeur de super gain numérique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [OBTURATEUR]

Affiche/masque la vitesse d’obturation.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [DIAPH]

Affiche/Masque la valeur F, l’état de fonctionnement du super diaphragme et l’état de fonctionnement du super noir.

[DIAPH] | Affiche uniquement la valeur F.
[S+DIAPH] | Affiche tout.
[S] | Affiche uniquement l’état de fonctionnement du super diaphragme et l’état de fonctionnement du super noir.
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [S+DIAPH])

REMARQUE

- L’affichage de la valeur F et l’affichage du surpassement du diaphragme sont liés. La valeur F s’affiche lors de la modification du surpassement du diaphragme, même lorsqu’elle est réglée sur [S] ou [OFF].

### [ZOOM/FOCUS]

Commute l’unité des valeurs de zoom et de mise au point.

[NOMBRE] | Affiche le zoom et la mise au point dans la valeur de position entre [000]/[00] et [999]/[99].
[mm/pieds] | Affiche le zoom s’affiche en millimètres et la mise au point en pieds.
[mm/m] | Affiche le zoom s’affiche en millimètres et la mise au point en mètres.
[OFF] | N’affiche ni le zoom ni la mise au point.

(Réglage d’usine : [NOMBRE])

### [FILTRE]

Affiche/Masque les positions des filtres ND et CC.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [BALANCE BLANC]

Affiche/masque la température de couleur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [DATE/HEURE]

Affiche/masque la date et l’heure.

L’ordre d’affichage de l’année, du mois et de la date suit le réglage du menu [AUTRES] → [HORLOGE] → [FORMAT DATE].

[OFF] | N’affiche pas la date et l’heure.
[DATE] | Affiche uniquement la date.
[HEURE] | Affiche uniquement l’heure.
[DATE&HEURE] | Affiche la date et l’heure.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MODE PRISE DE VUE]

Affiche/masque le mode de haute sensibilité.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [EXTENSION]

Affiche/Masque l’affichage selon que la fonction de multiplicateur de focale est active ou non.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [ZOOM NUM]

Affiche/masque le rapport de zoom numérique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [STATUS LECTURE]

Affiche/masque l’état de lecture.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [ALERTE CARTE SD]

Bascule entre l’affichage et le masquage de l’avertissement lorsqu’une carte SD est insérée alors que [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

## [INDIC VÉRIFICATION MODE]

### [STATUT]

Permet d’afficher ou non l’écran STATUS lorsque le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussé vers le côté <MCK>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [!LED]

Permet d’afficher ou non l’écran !LED lorsque le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussé vers le côté <MCK>.

La cause de l’allumage du voyant du viseur est indiquée par [!] en noir et blanc inversés.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FONCTION]

Permet d’afficher ou non l’écran FUNCTION lorsque le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussé vers le côté <MCK>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [AUDIO]

Permet d’afficher ou non l’écran AUDIO lorsque le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussé vers le côté <MCK>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [CAC]

Permet d’afficher ou non l’écran CAC lorsque le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussé vers le côté <MCK>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [STATUT BOUTON UTILISATEUR]

Permet d’afficher ou non l’écran SWITCH lorsque le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussé vers le côté <MCK>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [RÉSEAU]

Permet d’afficher ou non l’écran NETWORK lorsque le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussé vers le côté <MCK>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

## [MARQUEUR SORTIE SDI 1]

### [MARQUEUR CENTRAL]

Commute le type du repère central.

[1] | + (grand)
[2] | Ouvre le centre (grand)
[3] | + (petit)
[4] | Ouvre le centre (petit)
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [1])

### [MARQUEUR SÉCURITÉ]

Sélectionne le type de cadre pour le repère de la zone de sécurité.

[1] | Boîte
[2] | Coins
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [2])

### [ZONE SÉCURITÉ]

Fixe la taille du repère de la zone de sécurité.

Cela peut être réglé par pas de 1% avec un rapport constant entre longueur et largeur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [80%]…[100%]

(Réglage d’usine : [90%])

### [MARQUEUR CADRE]

Règle le rapport d’aspect du repère de cadre. Le repère de cadre n’est pas affiché lorsque [OFF] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COULEUR CADRE]

Règle la couleur du repère de cadre.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [BLANC], [NOIR], [ROUGE], [VERT], [BLEU], [JAUNE]

(Réglage d’usine : [BLANC])

## [MARQUEUR SORTIE SDI 2]

### [MARQUEUR CENTRAL]

Commute le type du repère central.

[1] | + (grand)
[2] | Ouvre le centre (grand)
[3] | + (petit)
[4] | Ouvre le centre (petit)
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [1])

### [MARQUEUR SÉCURITÉ]

Permet de sélectionner le type de cadre pour le repère de la zone de sécurité.

[1] | Boîte
[2] | Coins
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [2])

### [ZONE SÉCURITÉ]

Fixe la taille du repère de la zone de sécurité.

Cela peut être réglé par pas de 1% avec un rapport constant entre longueur et largeur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [80%]…[100%]

(Réglage d’usine : [90%])

### [MARQUEUR CADRE]

Règle le rapport d’aspect du repère de cadre. Le repère de cadre n’est pas affiché lorsque [OFF] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COULEUR CADRE]

Règle la couleur du repère de cadre.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [BLANC], [NOIR], [ROUGE], [VERT], [BLEU], [JAUNE]

(Réglage d’usine : [BLANC])

## [MARQUEUR LCD/VF]

### [TABLE]

Permet de sélectionner le tableau de réglage de la fonction de sélection du repère. Vérifiez ou paramétrez les détails de [A]/[B] aux réglages ultérieurs.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B]

(Réglage d’usine : [A])

### [MARQUEUR CENTRAL]

Commute le type du repère central.

[1] | + (grand)
[2] | Ouvre le centre (grand)
[3] | + (petit)
[4] | Ouvre le centre (petit)
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [1])

### [MARQUEUR SÉCURITÉ]

Permet de sélectionner le type de cadre pour le repère de la zone de sécurité.

[1] | Boîte
[2] | Coins
[OFF] | N’affiche rien.

(Réglage d’usine : [2])

### [ZONE SÉCURITÉ]

Fixe la taille du repère de la zone de sécurité.

Cela peut être réglé par pas de 1% avec un rapport constant entre longueur et largeur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [80%]…[100%]

(Réglage d’usine : [90%])

### [MARQUEUR CADRE]

Règle le rapport d’aspect du repère de cadre. Le repère de cadre n’est pas affiché lorsque [OFF] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [NIVEAU LUM. CADRE]

Règle le niveau pour l’extérieur du repère de cadre.

[0] | Équivaut à quand le signal est désactivé (état d’effacement).
[1]…[14] | Devient de plus en plus lumineux à mesure que le nombre augmente.
[15] | Obtient la même luminosité que la zone centrale.

(Réglage d’usine : [15])

### [COULEUR CADRE]

Règle la couleur du repère de cadre.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [BLANC], [NOIR], [ROUGE], [VERT], [BLEU], [JAUNE]

(Réglage d’usine : [BLANC])

## [FOCUS ASSIST]

### [SÉLECT. FOCUS ASSIST]

Permet de sélectionner la méthode d’assistance de mise au point lorsque la touche USER assignée à [FOCUS ASSIST] est enfoncée.

[AGRANDIR] | Permet de définir l’affichage agrandi.
[CONTOUR] | Permet de définir l'affichage de crête.
[CARRÉS] | Permet de définir l’affichage carré de la mise au point.
[AGRANDIR+CONTOUR] | S’affiche dans la combinaison de [AGRANDIR] et [CONTOUR].
[AGRANDIR+CARRÉS] | S’affiche dans la combinaison de [AGRANDIR] et [CARRÉS].

(Réglage d’usine : [AGRANDIR])

### [MODE EXPANS]

Règle le mode de fonction d’affichage d’élargissement.

[10 SEC] | Désactive la fonction d’affichage élargi après que dix secondes se sont écoulées.
[MAINTIEN] | Active la fonction d’affichage agrandi jusqu’à ce vous appuyiez sur la touche <FOCUS ASSIST> ou la touche USER assignée à [AGRANDIR].
[JUSQU’À ENR] | Active la fonction d’affichage agrandi jusqu’à ce que l’enregistrement démarre.

(Réglage d’usine : [10 SEC])

### [VALEUR EXPANS]

Règle le facteur d’élargissement de la fonction d’affichage élargi.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [×2], [×3], [×4]

(Réglage d’usine : [×2])

### [NIVEAU CONTOUR]

Règle l’intensité de l’affichage de crête.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [FAIBLE], [MOYEN], [ÉLEVÉ]

(Réglage d’usine : [MOYEN])

### [COULEUR CONTOUR]

Règle la couleur de l’affichage de crête.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ROUGE], [VERT], [BLANC]

(Réglage d’usine : [ROUGE])

### [NOIR & BLANC]

Active/désactive l’affichage monochrome.

[ON] | Active l’affichage monochrome.
[OFF] | Désactive l’affichage monochrome.
[CONTOUR DURANT] | Active l’affichage monochrome lorsque l'affichage de crête est activé.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [DÉTAIL]

Permet de définir l’intensité du contour de la vidéo afin de faciliter la mise au point.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [NIV. DÉTAIL]

Permet de définir l’intensité des contours.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−3]…[3]

(Réglage d’usine : [0])

### [FRÉQ. DÉTAIL]

Permet de régler la fréquence des contours mis en surbrillance.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [FAIBLE]

(Réglage d’usine : [FAIBLE])

## [EI ASSIST]

### [DETECT ZEBRA 1]

Configure le niveau de détection du motif zébré 1.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0%]…[109%]

(Réglage d’usine : [80%])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [DETECT ZEBRA 2]

Configure le niveau de détection du motif zébré 2.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0%]…[109%]

(Réglage d’usine : [100%])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [ZEBRA 2]

Active/désactive le modèle de motif zébré 2 et sélectionne [SPOT].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [SPOT], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [NIVEAU LUM. FAIBLE]

Permet de définir la quantité de lumière entrant dans la caméra afin de devenir la référence pour afficher [LOW LIGHT].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [OFF], [10%], [15%], [20%], [25%], [30%], [35%]

(Réglage d’usine : [35%])

### [MODE WFM]

Règle l’affichage du moniteur de forme d’onde. L’affichage de la forme d’onde et du vecteur peut être activé/désactivé.

[ONDE] | Affiche la forme d’onde.
[VECTEURSCOPE] | Affiche le vecteur.
[ONDE/VECT] | Affiche la forme d’onde et le vecteur. L’affichage change dans l’ordre suivant : forme d’onde, vecteur, et aucun affichage à chaque pression sur la USER touche assignée à [WFM].

(Réglage d’usine : [ONDE])

### [TRANSPARENCE WFM]

Règle la transmittance du moniteur de forme d’onde.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0%], [25%], [50%]

(Réglage d’usine : [25%])

### [UNITÉ Y GET]

Définit l’unité de la luminosité d’Y GET.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [%], [STOP]

(Réglage d’usine : [%])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [dB] est défini.

## [!LED]

### [GAIN(0dB)]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque le gain a une autre valeur que 0 dB.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [SUPER GAIN NUMÉRIQUE]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] (gain différentiel) fonctionne.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [OBTURATEUR]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque l’obturateur électronique fonctionne.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [PRÉREG. BLANC]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <PRST>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [EXTENSION]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque le multiplicateur de focale fonctionne.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [GAMMA NOIR]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque le gamma noir fonctionne.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MATRICE]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque le tableau de correction des couleurs pour la matrice linéaire est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [CORRECT. COULEUR]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque le commutateur <GAIN> correspond au réglage du menu [FICHIER SCÈNE] menu → [CORRECT. COULEUR], et que la correction de couleur indépendante sur 16 axes est définie.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [FILTRE]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur pour n’importe quelle combinaison de réglages autre que la molette <CC FILTER> définie sur <A> (<3200 K>) et la molette <ND FILTER> définie sur <1> (<CLEAR>).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [ATW]

Permet de définir s’il faut allumer ou non le voyant [!] du viseur lorsque la fonction de suivi automatique de la balance des blancs fonctionne.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

Haut de page