- Haut
- Connexion réseau
- Connexion réseau

# Connexion réseau

La caméra peut se connecter à un réseau via un réseau local câblé, un réseau local sans fil et un partage de connexion par USB.

En outre, la connexion réseau à grande vitesse est possible lorsque le périphérique de liaison est connecté à un réseau local sans fil, à un réseau local câblé ou à un partage de connexion par USB.

Pour plus de détails sur le module sans fil, le périphérique de liaison et les iPhone/iPad et périphériques Android destinés au partage de connexion par USB pouvant être connectés, reportez-vous au centre d’aide figurant sur le site Web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

Fixez le module sans fil (en option) à la borne <USB2.0 HOST> pour utiliser un réseau local sans fil.

Branchez un câble LAN à la borne <LAN> du côté arrière pour utiliser le réseau local câblé.

Pour utiliser le partage de connexion par USB, branchez un iPhone/iPad ou un périphérique Android à la borne <USB2.0 HOST> à l’aide d’un câble USB.

IEEE802.11a/g/n/ac

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

REMARQUE

- Pour le câble à raccorder à la borne <LAN>, utilisez un câble LAN de Catégorie 7.

- Le même segment est recommandé pour le réseau auquel la caméra et l’ordinateur sont connectés.

  Lors de la connexion à un segment différent, procédez à une vérification attentive avant l’utilisation car il peut y avoir un comportement inhérent à un réglage propre au périphérique réseau, etc.

- Utilisez le câble pour le raccordement à la borne <USB2.0 HOST> après confirmation de la borne de connexion du périphérique à raccorder à l’appareil. La connexion peut devenir instable selon la longueur ou la spécification du câble USB.

Fonctions disponibles
Haut de page