- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Fonction d’enregistrement de repère de prise

# Fonction d’enregistrement de repère de prise

Un repère de prise est un repère joint à la vignette d’un clip afin de le distinguer des autres clips.

Il est possible d’afficher ou de lire uniquement les clips portant un repère de prise.

## Ajout d’un repère de prise

#### Attribution de [MARQUE CLICHÉ] à la touche USER

Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN5] → [MARQUE CLICHÉ].

#### Ajout d’un repère de prise

Appuyez sur la touche USER à laquelle [MARQUE CLICHÉ] est assigné lors de l’enregistrement ou de la pause après l’enregistrement.

[MARQUE ON] s’affiche sur l’écran d’image de la caméra, et le repère de prise est ajouté au clip en cours d’enregistrement. En cas de pause après l’enregistrement, le repère de prise est ajouté au clip ayant été enregistré juste avant.

[MARQUE OFF] s’affiche et le repère de prise est effacé lorsque vous appuyez de nouveau.

REMARQUE

- Un repère de prise ne peut être ajouté/effacé que sur les clips au format P2.

- Un repère de prise peut également être ajouté lors de l’affichage de la vignette. (Ajout d’un repère de prise à un clip)

- Un repère de prise ne peut pas être ajouté lors d’un enregistrement par intervalles.

- Un repère de prise ne peut être ajouté qu’à partir de l’affichage des vignettes après un enregistrement simultané.

- [MARQUE DE PRISE INVALIDE] s’affiche lorsque la touche USER est enfoncée si l’opération est non valide.

- L’ajout/effacement du repère de prise est impossible lors de la lecture ou de la pause pendant la lecture.

- Les restrictions suivantes existent lorsqu’un repère de prise doit être ajouté/effacé pour un clip lié, par exemple un clip enregistré sur plusieurs cartes mémoire, etc.

  - Toutes les cartes mémoire construisant le clip doivent être insérées dans les logements pour carte.

  - Un repère de prise n’est ajouté qu’au premier clip des clips liés.

Haut de page