- Haut
- Prise de vue
- Ajustement de la balance des blancs et des noirs
- Réglage de la balance des noirs

# Réglage de la balance des noirs

Le réglage de la balance des noirs doit être effectué dans les cas suivants :

- Lorsque la caméra est utilisée pour la première fois

- Lorsque la caméra est utilisée après une longue période sans utilisation

- Lorsque la température ambiante a considérablement changé

- Lorsque le super gain est réglé à l’aide de la touche USER

- Lorsque le menu [CAMÉRA] → [CMT UTILISATEUR] → [ASSIGN1] à [ASSIGN5] → [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] est assigné

- Quand l’assignation du super gain numérique est modifiée dans le menu [CAMÉRA] → [GAIN BOUTON UTILISATEUR] → [SUPER GAIN NUMÉRIQUE]

- Lors de la commutation des éléments dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.].

Pour obtenir la meilleure qualité vidéo, nous recommandons d’ajuster la balance des noirs immédiatement avant la prise de vue.

Avant d’ajuster la balance des noirs, préparez les conditions de réglage de la balance des blancs.

Poussez le commutateur <AUTO W/B BAL> vers le côté <ABB>, puis relâchez-le.

Le commutateur revient en position centrale et la balance des noirs est automatiquement ajustée.

Le réglage est terminé en plusieurs secondes.

#### Messages affichés sur le viseur et sur le moniteur LCD

État | Message | Remarque
--- | --- | ---
Pendant le réglage | [ABB ACTIF] | —
Réglage terminé | [ABB OK] | La valeur ajustée est automatiquement mise en mémoire.

REMARQUE

- Assurez-vous que le connecteur d’objectif est raccordé et que l’ouverture de l’objectif est en mode fermeture.

- Pendant le réglage de la balance des noirs, l’ouverture est réglée pour stopper automatiquement l’entrée de lumière.

- L’ajustement de la balance des noirs n’est pas disponible pendant l’enregistrement.

- La vidéo n’est pas enregistrée sur la carte mémoire, même si vous appuyez sur la touche <REC> lors de l’exécution de la balance des noirs automatique.

- Le circuit de commutation de gain est automatiquement activé pendant le réglage de la balance des noirs. Un clignotement ou du bruit peuvent parfois apparaître sur l’écran du viseur et le moniteur LCD. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement.

- Même après la fin de la balance des noirs automatique, si l’ombrage du noir est source d’inquiétude, sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [CORRECT. TÂCHE NOIR] → [DÉTECTION], puis ajustez l’ombrage du noir. Vous pouvez aussi effectuer le réglage dans le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [CTRL COMM ABB, TÂCHES NOIR] → [ON] et maintenir le commutateur <AUTO W/B BAL> enfoncé pendant au moins deux secondes pour régler l’ombrage du noir. [CORRECT TÂCHE NOIR PRÊT] s’affiche dans le viseur, et l’ombrage du noir peut être réglé automatiquement après l’opération de balance des noirs automatique. Quand l’ombrage du noir est en cours d’ajustement, [CORRECT TÂCHE NOIR EN COURS] s’affiche dans le viseur. Après ceci, veillez à fermer l’ouverture de l’objectif jusqu’à ce que [CORRECT TÂCHE NOIR OK] s’affiche dans le viseur.

- Quand la balance des noirs est automatiquement en cours d’ajustement (quand [ABB ACTIF] s’affiche dans le viseur), le réglage est annulé en poussant à nouveau le commutateur <AUTO W/B BAL> vers le côté <ABB>. Les valeurs d’ajustement vont revenir aux valeurs précédant l’exécution du réglage automatique.

## Mémoire de la balance des noirs

Les valeurs mises en mémoire sont enregistrées même si la caméra est arrêtée.

Haut de page