- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Caméra

# Caméra

Capteur d’image | MOS×1
Nombre de pixels | 11,14 millions de pixels
Monture de l’objectif | Baïonnette de type 2/3
Filtre optique | Filtre CC A : 3200 K, B : 4300 K, C : 5600 K, D : 6300 K Filtre ND 1 : CLEAR, 2 : 1/4ND, 3 : 1/16ND, 4 : 1/64ND
Réglage de gain | −6 dB à 30 dB : peut être réglé par pas de 1 dB
Super gain numérique (DS.GAIN) | Sélectionnable à partir de 6 dB, 10 dB, 12 dB, 15 dB, 20 dB, 24 dB, 28 dB, 34 dB
Super gain (S.GAIN) | Sélectionnable à partir de 30 dB, 36 dB, 42 dB
Vitesse d’obturation | Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., HALF Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., HALF
Obturateur du balayage synchrone | Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [sec] est défini Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini Mode 59,94i/59,94p : 1/60,0 sec. à 1/7200 sec. Mode 29,97p : 1/30,0 sec. à 1/7200 sec. Mode 23,98p : 1/24,0 sec. à 1/7200 sec. Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini Mode 50i/50p : 1/50,0 sec. à 1/7200 sec. Mode 25p : 1/25,0 sec. à 1/7200 sec.
Angle d’ouverture de l’obturateur | Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [deg] est défini 3,0 deg. – 360,0 deg. (peut être réglé par pas de 0,5 deg.)
Sensibilité | Lorsque le menu [SYSTÈME] → [MODE PRISE DE VUE] → [NORMAL] est défini F6 (2000 lx, 3200 K, réflexion 89,9%, 59,94 Hz) F7 (2000 lx, 3200 K, réflexion 89,9%, 50,00 Hz) Lorsque le menu [SYSTÈME] → [MODE PRISE DE VUE] → [SENS. ÉLEVÉE] est défini F10 (2000 lx, 3200 K, réflexion 89,9%, 59,94 Hz) F11 (2000 lx, 3200 K, réflexion 89,9%, 50,00 Hz)
Illumination du sujet minimum | Environ 0,005 lx (F1.4, +42 dB (S.GAIN), +34 dB (DS.GAIN))
Image S/N | 62 dB (norme)
Résolution horizontale | UHD TV 2000 ou plus élevée (centre) HD TV 1000 ou plus élevée (centre)
Zoom numérique | ×2, ×3, ×4

Haut de page