- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Copie des clips

# Copie des clips

Il est possible de copier des clips entre les cartes mémoire.

Seul le clip enregistré dans P2 peut être copié.

[TOUS SLOT]

[COPIER]

[TOUS SLOT]

[COPIER]

[QUITTER]

[QUITTER]

[QUITTER]

[VIGNETTE]

[QUITTER]

[QUITTER]

[VIGNETTE]

[QUITTER]

[QUITTER]

[TOUT]

[AUDIO]

[PROTECT]

[LECTURE]

[LECTURE]

[TOUT]

[SLOT1→SLOT2]

[AUDIO]

[PROTECT]

[SUPPR.]

[SORTIE VIDÉO / LCD / VF]

[SORTIE VIDÉO / LCD / VF]

[SELECT]

[CLIP]

[SUPPR.]

[SLOT1→SLOT3]

[CLIP]

[SELECT]

[SLOT2→SLOT1]

[AFFICHER]

[ENREGISTREMENT]

[COPIER]

[COPIER]

[ENREGISTREMENT]

[AFFICHER]

[RÉPARATION]

[RÉSEAU]

[SLOT2→SLOT3]

[RÉPARATION]

[RÉSEAU]

[SYSTÈME]

[SLOT3→SLOT1]

[SYSTÈME]

[SLOT3→SLOT2]

[AUTRES]

[INFORMATION]

[INFORMATION]

[AUTRES]

Fig. 1

Fig. 2

[SLOT1→SLOT2]

[COPIER]

[SLOT1→SLOT2]

[COPIER]

Fig. 3

Fig. 4

[SLOT1→SLOT2]

[COPIER]

[COPIER]

[COPIER] terminée.

Fig. 5

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL>.

L’écran des miniatures s’affiche.

Appuyez sur la touche <MENU> tandis que l’écran des miniatures s’affiche.

Le menu s’affiche.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [COPIER].

Sélectionnez [SELECT]. (Fig. 1)

- Tous les clips peuvent être copiés entre les cartes mémoire lorsque [TOUT] est sélectionné.

Sélectionnez l’emplacement pour carte pour la destination de copie. (Fig. 2)

Les clips de la carte mémoire de la source de copie s’affichent sur l’écran des miniatures. (Fig. 3)

- [SLOT1→SLOT2] : copie les clips de la carte mémoire du logement pour carte 1 vers la carte mémoire du logement pour carte 2.

- [SLOT1→SLOT3] : copie les clips de la carte mémoire du logement pour carte 1 vers la carte mémoire du logement pour carte 3.

- [SLOT2→SLOT1] : copie les clips de la carte mémoire du logement pour carte 2 vers la carte mémoire du logement pour carte 1.

- [SLOT2→SLOT3] : copie les clips de la carte mémoire du logement pour carte 2 vers la carte mémoire du logement pour carte 3.

- [SLOT3→SLOT1] : copie les clips de la carte mémoire du logement pour carte 3 vers la carte mémoire du logement pour carte 1.

- [SLOT3→SLOT2] : copie les clips de la carte mémoire du logement pour carte 3 vers la carte mémoire du logement pour carte 2.

Sélectionnez le clip à copier dans l’écran des miniatures.

s’affiche sur le clip sélectionné.

Sélectionnez . (Fig. 4)

- Ceci peut également être sélectionné en maintenant la molette crantée enfoncée.

Lorsque le message de confirmation s’affiche, sélectionnez [SET].

La barre de progression s’affiche, et la copie du clip démarre.

[ÉCRASER?] s’affiche lorsqu’il y a un clip P2 identique dans la destination de copie. Sélectionnez [SET] pour écraser le clip et sélectionnez pour ne pas l’écraser.

- Pour annuler la copie en cours, sélectionnez [ANNUL.].

Lorsque le message de fin s’affiche, sélectionnez . (Fig. 5)

REMARQUE

- Les clips au format MOV ne peuvent pas être copiés.

- La copie est impossible lorsque le volume du clip sélectionné est plus grand que la capacité de carte mémoire disponible de la destination.

- La copie est impossible lorsque la carte mémoire de destination de copie est protégée contre l’écriture.

- La copie est impossible si elle entraîne le dépassement du nombre maximal de clips.

- Le clip P2 dépassant 4 GB ne peut pas être copié vers une carte mémoire de 32 GB ou moins.

- Le clip P2 enregistré sur plusieurs cartes mémoire ne peut pas être copié vers une même carte mémoire.

Haut de page