- Haut
- Présentation
- Utilisation de la caméra sur un système
- Périphériques de configuration avancés

# Périphériques de configuration avancés

Les périphériques suivants sont également disponibles en plus des périphériques de configuration de base.

Nom de la pièce | Numéro de la pièce | Remarque
--- | --- | ---
Pupitre d’exploitation | AK-HRP1000G/AK-HRP1005G | « Connexion au pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G) »
Module sans fil | AJ-WM50 | « Pour le module sans fil AJ-WM50 »
Lecteur de carte mémoire | AU-XPD3 | —
Récepteur de microphone sans fil UniSlot | — | —
Alimentation secteur externe | — | « Utilisation de l’alimentation secteur externe »

Pour plus de détails sur les modules sans fil pouvant être raccordés, consultez le centre d’aide sur le site Web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

Haut de page