- Haut
- Description des pièces
- Section de la fonction audio (sortie)

# Section de la fonction audio (sortie)

1. Molette <MONITOR>

   Permet d’ajuster le volume du son du moniteur pendant la lecture, l’enregistrement et la mise en veille d’enregistrement.

2. Molette <ALARM>

   Permet de régler le volume de l’alarme du haut-parleur intégré et du casque.

   Quand le bouton est sur la position minimum, l’alarme n’est pas audible.

3. Haut-parleur intégré

   L’audio EE est délivré en sortie lors de l’enregistrement, et l’audio de lecture est délivré en sortie pendant la lecture.

   Un son d’alarme est délivré en sortie en synchronisation avec le clignotement/allumage du voyant <WARNING> ou de l’indicateur d’avertissement.

   Le son provenant du haut-parleur intégré se coupe automatiquement quand un casque est branché à la borne <PHONES>.

4. Commutateur <MONITOR SELECT>

   Permet de sélectionner le son provenant du haut-parleur intégré, du casque et de la borne <AUDIO OUT> en liaison avec le commutateur de sélection de canal audio.

   <CH1/3> : permet de délivrer en sortie le signal audio du canal audio 1 ou 3.

   <ST> : permet de délivrer en sortie le signal audio stéréo des canaux audio 1 et 2, ou des canaux audio 3 et 4. Réglez le signal MIX dans le menu [AUDIO] → [PARAM. SORTIE] → [SÉLECT SORTIE MONITEUR] → [MIX].

   <CH2/4> : permet de délivrer en sortie le signal audio du canal audio 2 ou 4.

   Commutateur <MONITOR SELECT> | Commutateur de sélection du canal audio
   --- | ---
   <CH1/2> | <CH3/4>
   <CH1/3> | Canal audio 1 | Canal audio 3
   <ST> | Sortie stéréo depuis les canaux audio 1 et 2*. | Sortie stéréo depuis les canaux audio 3 et 4*.
   <CH2/4> | Canal audio 2 | Canal audio 4

   Commute entre [STÉRÉO] et [MIX] dans le menu [AUDIO] → [PARAM. SORTIE] → [SÉLECT SORTIE MONITEUR].

5. Commutateur de sélection du canal audio

   Permet de commuter la sortie de canal audio sur le haut-parleur intégré, le casque et la borne <AUDIO OUT>.

   <CH1/2> : permet de délivrer en sortie le signal audio des canaux audio 1 et 2.

   <CH3/4> : permet de délivrer en sortie le signal audio des canaux audio 3 et 4.

6. Borne <PHONES>

   Il s’agit d’une borne pour mini jack stéréo destinée au casque du moniteur audio.

   Le même son est délivré en sortie pour l’avant et l’arrière à la fois.

7. Borne <AUDIO OUT>

   Permet de délivrer en sortie le signal audio enregistré dans les canaux audio 1 à 4.

   - Le commutateur <MONITOR SELECT> permet de permuter le signal audio à délivrer en sortie.

Haut de page