- Haut
- Description des pièces
- Section de la fonction audio (entrée)

# Section de la fonction audio (entrée)

1. Molette <F.AUDIO LEVEL>

   Permet de régler le niveau d’enregistrement du canal audio sélectionné dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.] lorsque le commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> est réglé sur <MANU>.

   - Permet d’activer ou non la molette <F.AUDIO LEVEL> dans le menu [AUDIO] menu → [RÉG. CH ENREG.] → [VOL. AVANT CH1] sur [VOL. AVANT CH4].

2. Molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>

   Permet de régler le niveau d’enregistrement du canal audio lorsque le commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> est réglé sur <MANU>.

   Molette <AUDIO LEVEL CH1/3> : permet de régler le niveau d’enregistrement du canal audio 1 ou du canal audio 3.

   Molette <AUDIO LEVEL CH2/4> : permet de régler le niveau d’enregistrement du canal audio 2 ou du canal audio 4.

   - Sélectionnez le canal audio à régler avec la molette dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.].

   - La molette est équipée d’un mécanisme de verrouillage. Effectuez le réglage en tournant la molette tout en appuyant dessus.

3. Commutateur <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2>/<AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4>

   Permet de sélectionner le signal audio à entrer dans les canaux audio 1 à 4.

   <FRONT> : permet d’entrer le signal audio du microphone raccordé à la borne <MIC IN>.

   <W.L.> : permet d’entrer le signal audio provenant du récepteur de microphone sans fil.

   <REAR> : permet d’entrer le signal audio provenant du périphérique audio raccordé à la borne <AUDIO IN CH1/3> ou <AUDIO IN CH2/4>.

   REMARQUE

   - Quand le microphone stéréo AJ-MC900G (en option) est utilisé, permet de régler <AUDIO IN CH1> et <AUDIO IN CH2> (ou <AUDIO IN CH3> et <AUDIO IN CH4>) sur <FRONT>.

     L CH est enregistré sur le canal audio 1 ou le canal audio 3, et R CH est enregistré respectivement sur le canal audio 2 ou le canal audio 4.

4. Commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>

   Sélectionnez le canal audio à régler dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.].

   Commutateur <AUDIO SELECT CH1/3> : commute la méthode de réglage du niveau d’enregistrement pour le canal audio 1 ou le canal audio 3 avec <AUTO>/<MANU> (automatique/manuel).

   Commutateur <AUDIO SELECT CH2/4> : commute la méthode de réglage du niveau d’enregistrement pour le canal audio 2 ou le canal audio 4 avec <AUTO>/<MANU> (automatique/manuel).

5. Emplacement pour microphone sans fil

   Permet de monter le récepteur sans fil du microphone UniSlot (en option).

6. Commutateur de sélection <LINE>/<MIC>

   Commute l’entrée du signal audio depuis la borne <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4>.

   <LINE> : permet d’entrer les signaux audio provenant de l’appareil audio de l’entrée ligne.

   <MIC> : permet d’entrer les signaux audio provenant du microphone.

7. Commutateur de sélection d’alimentation d’entrée du microphone

   Active/Désactive l’alimentation du microphone raccordé à la borne <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4>.

   <+48V> : alimente le microphone en +48 V.

   <OFF> : n’alimente pas le microphone.

   REMARQUE

   - Lorsque l’entrée de microphone <+48V> est définie et qu’aucun microphone n’est branché sur les bornes <AUDIO IN CH1/3> et <AUDIO IN CH2/4>, un bruit à basse fréquence est possible. Cela n’est pas problématique si un microphone est branché.

   - Quand le menu [AUDIO] → [RÉG. SAISIE] → [ALIM. MIC ARRIÈRE] → [ON] n’est pas défini, l’alimentation n’est pas fournie, indépendamment de la position du commutateur.

8. Borne <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4>

   Permet de raccorder l’appareil audio ou le microphone.

   Borne <AUDIO IN CH1/3> : permet d’entrer le signal audio dans le canal audio 1 et le canal audio 3.

   Borne <AUDIO IN CH2/4> : permet d’entrer le signal audio dans le canal audio 2 et le canal audio 4.

9. Support de câble

   Permet de fixer les câbles HDMI, etc.

10. Support de câble

    Permet de fixer les câbles des éclairages ou du microphone.

11. Borne <MIC IN>

    Permet de raccorder un microphone externe (en option).

    - Lorsque vous utilisez le microphone fantôme, effectuez le réglage sur le menu [AUDIO] → [RÉG. SAISIE] → [ALIM. MIC AVANT] → [ON]. Si réglé sur [ON] et si aucun microphone n’est branché, un bruit à basse fréquence est possible. Cela n’est pas problématique si un microphone est branché.

Haut de page