- Haut
- Prise de vue
- Procédures de base
- Préparation de l’alimentation et insertion de cartes mémoire

# Préparation de l’alimentation et insertion de cartes mémoire

Lampe d’accès de carte

Fig. 1

Fig. 2

Insérez une batterie chargée. (Fig. 1)

Réglez le commutateur d’alimentation sur < > (ON), et assurez-vous qu’au moins cinq niveaux sont allumés sur la barre d’affichage du niveau de la batterie sur la fenêtre d’affichage.

Si moins de cinq niveaux sont allumés sur la barre d’affichage de niveau de la batterie, veillez à vérifier les réglages de la batterie. ([BATTERIE EMBARQUÉE])

Si les réglages sont corrects, remplacez la batterie par une batterie chargée à fond.

Insérez une carte mémoire, assurez-vous que la lampe d’accès de carte s’allume en orange ou en vert, puis fermez le couvercle de logement. (Fig. 2)

Lorsque deux cartes microP2 ou SD sont insérées dans les logements pour carte 2 et 3, l’enregistrement a d’abord lieu sur la carte possédant le plus petit numéro de logement. Cependant, la carte mémoire insérée ensuite est enregistrée après la première carte mémoire insérée.

- Exemple : lorsque des cartes microP2 sont insérées dans deux logements pour carte

  Si des cartes microP2 sont insérées dans deux logements, les cartes sont utilisées dans l’ordre suivant : logement pour carte 2 → 3. Toutefois, si la carte microP2 du logement pour carte 2 est retirée, puis réinsérée, les cartes seront utilisées dans l’ordre suivant : logement pour carte 3 → 2.

Le numéro de logement pour carte sur laquelle l’enregistrement a lieu est conservé même si la caméra est mise hors tension. Lors de la remise sous tension de la caméra, l’enregistrement peut être prolongé sur la carte mémoire insérée dans le même logement pour carte qu’avant la mise hors tension de la caméra.

REMARQUE

- Si un faible niveau de charge de la batterie est signalé même après son remplacement par une batterie chargée à fond, assurez-vous que la batterie a été placée correctement. ([BATTERIE EMBARQUÉE])

- Indiquez au préalable le logement pour carte à utiliser dans le menu. L’enregistrement est impossible lorsqu’une carte mémoire est insérée dans un logement pour carte non défini.

  Sélectionnez le format de la carte mémoire ou le logement pour carte à utiliser selon les méthodes suivantes.

  - Effectuez le réglage dans le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT].

  - Réinsérez la carte dans le logement pour carte défini. (Insertion de la carte mémoire)

- Affiche le numéro de logement pour carte sur la zone d’affichage de la capacité restante de la carte mémoire du viseur lors du changement de logement pour carte cible d’enregistrement. Pour plus de détails sur les indications dans le viseur, reportez-vous à la section « Configuration de l’affichage du statut sur l’écran du viseur ».

Haut de page