- Haut
- Connexion réseau
- Connexion avec le pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)
- Réglages de la caméra

# Réglages de la caméra

Pour le micrologiciel de la caméra, utilisez la Ver.3.04 ou supérieure.

Pour plus de détails sur le réglage de la caméra, reportez-vous à la section « Connexion au terminal iPhone/iPad ou Android ». Selon l’environnement de prise de vue, sélectionnez [ACTIVER] ou [ACTIVER(MAINTIEN)] pour le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER].

REMARQUE

- Lorsque le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] → [ACTIVER(MAINTIEN)] est sélectionné, la connexion est préservée même en cas de déconnexion de la télécommande. Les restrictions au cours de la connexion, par exemple lorsque la touche <THUMBNAIL> ne fonctionne pas, demeureront.

  Pour mettre fin à l’état de connexion, sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] → [DÉSACTIVER].

- Le réglage du réseau et les réglages relatifs à la télécommande IP de la caméra seront immédiatement pris en compte après l’utilisation du menu. Cela peut entraîner la fin de la connexion entre la caméra et la télécommande lors de la modification des réglages.

## Réglage du numéro de port de veille

Selon l’environnement, définissez le numéro de port pour la veille si nécessaire.

Réglez le numéro de port dans le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [PORT DE CONTRÔLE À DISTANCE].

REMARQUE

- La valeur de réglage n’est pas prise en compte tant que le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] n’a pas commuté sur [DÉSACTIVER] une fois, ou que la caméra n’a pas redémarré.

- Il est impossible de spécifier le numéro 80 et la même valeur que le numéro de port défini pour un autre élément de menu.

- Seul le port TCP défini en tant que valeur de réglage sera utilisé.

- Demandez à l’administrateur du réseau ou du contrôleur si un changement est nécessaire.

Haut de page