- Haut
- Prise de vue
- Réglage de l’obturateur électronique
- Réglage du mode de balayage synchrone

# Réglage du mode de balayage synchrone

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser ce mode.

Amenez le commutateur <SHUTTER> du côté <ON> vers le côté <SEL> pour régler la caméra en mode de balayage synchrone.

Appuyez sur la touche <SYNCHRO SCAN> pour accélérer la vitesse d’obturation.

L’affichage de la vitesse d’obturation en mode de balayage synchrone peut commuter entre les secondes et l’angle dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.].

Haut de page