- Haut
- Prise de vue
- Sélection du signal d’entrée audio et réglage du niveau d’enregistrement

# Sélection du signal d’entrée audio et réglage du niveau d’enregistrement

La caméra prend en charge l’enregistrement audio à 4 canaux indépendants quel que soit le format d’enregistrement.

Quand le commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> est positionné sur <AUTO>, le niveau d’enregistrement des canaux audio 1 et 2 (canaux audio 3 et 4 selon le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.]) peut être réglé automatiquement. Le niveau d’enregistrement peut également être réglé manuellement par les molettes <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> ou la molette <F.AUDIO LEVEL> quand le commutateur est positionné sur <MANU>.

Vous pouvez choisir de régler le niveau d’enregistrement des canaux audio 3 et 4 (canaux audio 1 et 2 selon le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.]) automatiquement ou manuellement dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [NIV. CH1] à [NIV. CH4] (réglage par le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [CONTRÔLE NIV. CH1] à [CONTRÔLE NIV. CH4]).

- Sur la caméra, vous pouvez choisir d’ajuster le niveau audio des canaux audio 1 et 2 ou des canaux audio 3 et 4 avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>.

  En tant que réglage d’usine, le niveau d’enregistrement des canaux audio 1 et 2 est réglé pour être ajusté avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>.

Sélection des signaux d’entrée audio
Réglage du niveau d’enregistrement
Haut de page