- Haut
- Préparation
- Montage et ajustement de l’objectif
- Montage de l’objectif

# Montage de l’objectif

Levier d’objectif

Repère central

Capuchon de monture

Fig. 1

Fig. 2

Supports de câble

Borne <LENS>

Fig. 4

Fig. 3

Levez le levier d’objectif et retirez le capuchon de monture. (Fig. 1)

Alignez les rainures au centre de la partie supérieure de la monture de l’objectif avec le repère central de l’objectif pour monter l’objectif. (Fig. 2)

Abaissez le levier de l’objectif pour bien serrer l’objectif. (Fig. 3)

Attachez le câble à travers le support de câble et connectez-le à la borne <LENS>. (Fig. 4)

Effectuez les ajustements du foyer arrière de l’objectif.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du foyer arrière de l’objectif ».

REMARQUE

- Pour manipuler l’objectif, reportez-vous au mode d’emploi de l’objectif.

- Pour plus de détails sur le courant en provenance de la borne <LENS>, reportez-vous à la section « Détails des signaux de connecteurs ».

- Lors du retrait de l’objectif, installez le capuchon de monture pour protéger l’appareil.

Haut de page