- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [AUDIO]

# Menu [AUDIO]

Définit la fonction d’entrée/sortie du son.

## [RÉG. SAISIE]

### [ALIM. MIC AVANT]

Permet de définir l’alimentation fantôme du microphone avant.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [ALIM. MIC ARRIÈRE]

Permet de définir l’alimentation fantôme du microphone arrière.

Quand [OFF] est sélectionné, l’alimentation fantôme n’est pas délivrée en sortie même si le commutateur de sélection d’alimentation d’entrée du microphone est positionné sur <+48V>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [NIV. MIC AVANT]

Permet de définir le niveau d’entrée du microphone externe branché à la borne <MIC IN> avant de la caméra.

Cette option s’active uniquement lorsqu’un microphone externe est branché à la borne <MIC IN>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Réglage d’usine : [−40dB])

### [NIVEAU MIC CH1/3 ARRIÈRE]

Permet de définir le niveau d’entrée audio du microphone externe branché à la borne <AUDIO IN CH1/3> arrière de la caméra.

Cette option s’active uniquement lorsque le commutateur <LINE>/<MIC> est positionné sur <MIC>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Réglage d’usine : [−60dB])

### [NIVEAU MIC CH2/4 ARRIÈRE]

Permet de définir le niveau d’entrée audio du microphone externe branché à la borne <AUDIO IN CH2/4> arrière de la caméra.

Cette option s’active uniquement lorsque le commutateur <LINE>/<MIC> est positionné sur <MIC>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Réglage d’usine : [−60dB])

### [NIV ENTRÉE LIGNE ARRIÈRE]

Permet de définir le niveau d’entrée audio du périphérique branché à la borne <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4> arrière de la caméra.

Cette option s’active uniquement lorsque le commutateur <LINE>/<MIC> est positionné sur <LINE>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−3dB], [0dB], [4dB]

(Réglage d’usine : [4dB] (lorsque [AREA SETTINGS] est [AREA 1]/[AREA 2]/[AREA 4]), [0dB] (lorsque [AREA SETTINGS] est [AREA 3]))

### [AVERTISSEMENT SANS FIL]

Permet de choisir d’afficher ou non un avertissement lorsque le niveau de réception du récepteur de microphone sans fil est faible.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [TYPE SANS FIL]

Permet de sélectionner le type de récepteur du microphone sans fil.

[SIMPLE] | Permet de sélectionner un récepteur de microphone sans fil équipé d’un seul canal.
[DOUBLE] | Permet de sélectionner un récepteur de microphone sans fil équipé de deux canaux.

(Réglage d’usine : [SIMPLE])

## [RÉG. CH ENREG.]

### [SÉLECT VOL.]

Permet de sélectionner le canal audio à attribuer aux molettes <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> et <F.AUDIO LEVEL>.

[CH1/2] | Permet d’assigner le niveau de réglage des canaux audio 1 et 2. Les canaux audio 3 et 4 peuvent être ajustés automatiquement ou ajustés par [CONTRÔLE NIV. CH3] ou [CONTRÔLE NIV. CH4].
[CH3/4] | Permet d’assigner le niveau de réglage des canaux audio 3 et 4. Les canaux audio 1 et 2 peuvent être ajustés automatiquement ou ajustés par [CONTRÔLE NIV. CH1] ou [CONTRÔLE NIV. CH2].

(Réglage d’usine : [CH1/2])

### [VOL. AVANT CH1]

Permet de définir s’il faut que la molette <F.AUDIO LEVEL> s’active par rapport au signal audio entrant dans le canal audio 1.

[AVANT] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH1> est positionné sur <FRONT>.
[SANS FIL] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH1> est positionné sur <W.L.>.
[ARRIÈRE] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH1> est positionné sur <REAR>.
[TOUT] | La molette <F.AUDIO LEVEL> s’active indépendamment du réglage du commutateur <AUDIO IN CH1>.
[OFF] | La molette <F.AUDIO LEVEL> se désactive indépendamment du réglage du commutateur <AUDIO IN CH1>.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [VOL. AVANT CH2]

Permet de définir s’il faut que la molette <F.AUDIO LEVEL> s’active par rapport au signal audio entrant dans le canal audio 2.

[AVANT] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH2> est positionné sur <FRONT>.
[SANS FIL] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH2> est positionné sur <W.L.>.
[ARRIÈRE] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH2> est positionné sur <REAR>.
[TOUT] | La molette <F.AUDIO LEVEL> s’active indépendamment du réglage du commutateur <AUDIO IN CH2>.
[OFF] | La molette <F.AUDIO LEVEL> se désactive indépendamment du réglage du commutateur <AUDIO IN CH2>.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [VOL. AVANT CH3]

Permet de définir s’il faut que la molette <F.AUDIO LEVEL> s’active par rapport au signal audio entrant dans le canal audio 3.

[AVANT] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH3> est positionné sur <FRONT>.
[SANS FIL] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH3> est positionné sur <W.L.>.
[ARRIÈRE] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH3> est positionné sur <REAR>.
[TOUT] | La molette <F.AUDIO LEVEL> s’active indépendamment du réglage du commutateur <AUDIO IN CH3>.
[OFF] | La molette <F.AUDIO LEVEL> se désactive indépendamment du réglage du commutateur <AUDIO IN CH3>.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [VOL. AVANT CH4]

Permet de définir s’il faut que la molette <F.AUDIO LEVEL> s’active par rapport au signal audio entrant dans le canal audio 4.

[AVANT] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH4> est positionné sur <FRONT>.
[SANS FIL] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH4> est positionné sur <W.L.>.
[ARRIÈRE] | Cette option s’active lorsque le commutateur <AUDIO IN CH4> est positionné sur <REAR>.
[TOUT] | La molette <F.AUDIO LEVEL> s’active indépendamment du réglage du commutateur <AUDIO IN CH4>.
[OFF] | La molette <F.AUDIO LEVEL> se désactive indépendamment du réglage du commutateur <AUDIO IN CH4>.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [NIV. CH1]

Sélectionnez Auto/Manuel pour la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 1.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [NIV. CH2]

Sélectionnez Auto/Manuel pour la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 2.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [NIV. CH3]

Sélectionnez Auto/Manuel pour la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 3.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [NIV. CH4]

Sélectionnez Auto/Manuel pour la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 4.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [CONTRÔLE NIV. CH1]

Le niveau d’enregistrement peut être réglé manuellement lorsque [NIV. CH1], qui ajuste le niveau d’enregistrement du canal audio 1, est réglé sur [MANUEL].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [70])

### [CONTRÔLE NIV. CH2]

Le niveau d’enregistrement peut être réglé manuellement lorsque [NIV. CH2], qui ajuste le niveau d’enregistrement du canal audio 2, est réglé sur [MANUEL].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [70])

### [CONTRÔLE NIV. CH3]

Le niveau d’enregistrement peut être réglé manuellement lorsque [NIV. CH3], qui ajuste le niveau d’enregistrement du canal audio 3, est réglé sur [MANUEL].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [70])

### [CONTRÔLE NIV. CH4]

Le niveau d’enregistrement peut être réglé manuellement lorsque [NIV. CH4], qui ajuste le niveau d’enregistrement du canal audio 4, est réglé sur [MANUEL].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [70])

### [COUPE BAS MIC CH1]

Active/désactive le filtre passe bas du canal audio 1.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AVANT], [SANS FIL], [ARRIÈRE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COUPE BAS MIC CH2]

Active/désactive le filtre passe bas du canal audio 2.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AVANT], [SANS FIL], [ARRIÈRE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COUPE BAS MIC CH3]

Permet d’activer/désactiver le filtre passe-bas du canal audio 3.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AVANT], [SANS FIL], [ARRIÈRE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COUPE BAS MIC CH4]

Permet d’activer/désactiver le filtre passe-bas du canal audio 4.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AVANT], [SANS FIL], [ARRIÈRE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH1]

Permet d’activer/désactiver le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’enregistrement pour le canal audio 1 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH2]

Permet d’activer/désactiver le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’enregistrement pour le canal audio 2 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH3]

Permet d’activer/désactiver le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’enregistrement pour le canal audio 3 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH4]

Permet d’activer/désactiver le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’enregistrement pour le canal audio 4 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MARGE]

Permet de définir la marge (niveau standard).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [18dB], [20dB]

(Réglage d’usine : [20dB] (lorsque [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 1]/[AREA 2]), [18dB] (lorsque [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 3]/[AREA 4]))

## [PARAM. SORTIE]

### [SÉLECT SORTIE MONITEUR]

Permet de sélectionner le format de signal à envoyer au moniteur lorsque le commutateur <MONITOR SELECT> est positionné sur <ST> (stéréo).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [STÉRÉO], [MIX]

(Réglage d’usine : [STÉRÉO])

### [NIV SORTIE AUDIO]

Permet de sélectionner le niveau de sortie audio.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−3dB], [0dB], [4dB]

(Réglage d’usine : [4dB] (lorsque [AREA SETTINGS] est [AREA 1]/[AREA 2]/[AREA 4]), [0dB] (lorsque [AREA SETTINGS] est [AREA 3]))

### [CANAL SORTIE HDMI]

Permet de sélectionner le canal audio à délivrer en sortie depuis la borne <HDMI>.

[CH1/2] | Émet les signaux audio du canal audio 1 et du canal audio 2 en tant que sorties stéréo.
[CH3/4] | Émet les signaux audio du canal audio 3 et du canal audio 4 en tant que sorties stéréo.

(Réglage d’usine : [CH1/2])

## [ALARME]

### [BATTERIE PRESQUE FINI]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsque le niveau restant de la batterie est critique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [ANNULER BATTERIE PRESQUE FINI]

Lorsque [ON] est sélectionné, le son d’alarme de sortie ou l’avertissement affiché pour le niveau de charge critique de la batterie peut être annulé en poussant le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> vers le côté <MCK>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [FIN BATTERIE]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsque le niveau restant de la batterie est épuisé.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MÉDIA PRESQUE FINI]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsque la capacité restante de la carte mémoire est de niveau critique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [FIN MÉDIA]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsque la capacité restante de la carte mémoire est épuisée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [AVERTISSEMENT]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsqu’une erreur système ou un avertissement se produit.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

Haut de page