- Haut
- Prise de vue
- Procédures de base
- Réglage des commutateurs pour la prise de vue

# Réglage des commutateurs pour la prise de vue

Après avoir activé l’alimentation et inséré une carte mémoire, réglez les commutateurs comme suit.

1. Commutateur <GAIN>

   Normalement, positionnez-le sur <L> (0 dB). Si les conditions sont trop sombres, réglez le gain sur une valeur appropriée.

2. Commutateur <OUTPUT>/<AUTO KNEE>

   Positionnez ce commutateur sur <CAM>/<ON>.

3. Commutateur <TCG>

   Positionnez ce commutateur sur <F-RUN> ou <R-RUN>.

4. Commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>

   Positionnez ce commutateur sur <AUTO>.

Haut de page