- Haut
- Prise de vue
- Réglage des données temporelles
- Comment entrer des bits d’utilisateur

# Comment entrer des bits d’utilisateur

En réglant les bits d’utilisateur, des informations telles que des mémos (date, heure) jusqu’à 8 caractères (hexadécimaux) peuvent être enregistrées.

Positionnez le commutateur <DISPLAY> sur <UB>.

Positionnez le commutateur <TCG> sur <SET>.

Réglez les bits d’utilisateur avec les touches du curseur.

- Affichage à l’écran

  - : le chiffre à régler (qui clignote) se déplace vers la droite.

  - : le chiffre à régler (qui clignote) se déplace vers la gauche.

  - : la valeur du chiffre à régler (qui clignote) est augmentée de un.

  - : la valeur du chiffre à régler (qui clignote) est réduite de un.

Positionnez le commutateur <TCG> sur <F-RUN> ou <R-RUN>.

Effectuez le réglage dans le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [MODE UB] → [UTILISATEUR].

REMARQUE

- Dans la section de fonctionnement des miniatures, les opérations liées aux miniatures et au menu sont impossibles lorsque le commutateur <TCG> est positionné sur <SET>.

## Informations de fréquence d’images enregistrées dans des bits d’utilisateur

L’enregistrement des valeurs de fréquence d’images pour les informations d’image filmées/enregistrées selon la fréquence d’images réglée dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] sur des bits d’utilisateur vous permet d’utiliser l’éditeur (logiciel d’édition pour ordinateur personnel).

### Informations relatives à la fréquence d’images

La relation entre fréquence d’images, réduction d’images, code temporel et bits d’utilisateur est établie comme suit.

Informations de vérification sur les six chiffres de droite

Repère REC

Valeurs fixes

Fréquence d’images

Mode vidéo de la caméra

#### Mode vidéo de la caméra

L’affichage du mode vidéo de la caméra diffère en fonction du réglage des menus suivants.

[FRÉQUENCE] | Fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] | Affichage de la fréquence d’images | Affichage du mode vidéo de la caméra
--- | --- | --- | ---
[59.94Hz] | 23,98p | 024 | C
| 29,97p | 030 | 8
| 59,94p | 060 | 8
| 59,94i | 060 | 0
[50.00Hz] | 25,00p | 025 | A
| 50,00p | 050 | A
| 50,00i | 050 | 2

Haut de page