- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Fonction d’assistance à la mise au point

# Fonction d’assistance à la mise au point

La fonction d’assistance de mise au point vous permet une mise au point facile sur la cible.

## Affichage agrandi

#### Attribution de [FOCUS ASSIST] à la touche USER

Assigne [FOCUS ASSIST] à la touche USER ou <RET> de l’objectif.

Une pression sur la touche USER assignée agrandit le centre de l’écran et facilite la mise au point lorsque le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [SÉLECT. FOCUS ASSIST] → [AGRANDIR] est sélectionné.

#### Réglage du mode pour la fonction d’affichage agrandi

La méthode d’annulation de l’affichage agrandi est disponible dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [MODE EXPANS].

Lorsque l’affichage de crête et l’affichage carré de la mise au point sont utilisés en même temps, ils peuvent se désactiver selon le réglage de l’affichage agrandi.

[10 SEC] : procède à l’annulation en 10 secondes.

[MAINTIEN] : procède à l’annulation lorsque la touche correspondant à [FOCUS ASSIST] est enfoncée.

[JUSQU’À ENR] : procède à l’annulation lorsque l’enregistrement démarre. L’affichage agrandi est indisponible pendant l’enregistrement.

#### Réglage du taux d’agrandissement

Disponible dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [VALEUR EXPANS] → [×2]/[×3]/[×4].

#### Réglage de la position d’agrandissement

La position d’agrandissement peut être sélectionnée parmi neuf positions lorsque la fonction d’affichage agrandie est activée.

Dans le cas de la molette crantée : tournez la molette crantée pour déplacer la position agrandie. Elle revient au centre lorsque vous appuyez sur la molette crantée.

Vous pouvez également appuyer sur la touche du curseur.

Si le moniteur LCD est touché : la position agrandie se déplace lorsque vous touchez les repères fléchés verticaux et horizontaux sur le moniteur LCD.

## Affichage de crête/Affichage carré de la mise au point

L’affichage de crête dessinera le contour de l’image mise au point en rouge, vert ou blanc.

Le degré de mise au point est indiqué par la taille du carré dans l’affichage carré de la mise au point.

#### Affichage de l’affichage de crête/affichage carré de la mise au point

Assigne [FOCUS ASSIST] à la touche USER ou <RET> de l’objectif.

Sélectionnez le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [SÉLECT. FOCUS ASSIST] → [CONTOUR]/[CARRÉS] et appuyez sur la touche USER assignée à [FOCUS ASSIST] pour afficher le type défini. Appuyez à nouveau sur la touche USER pour revenir à l’affichage normal.

#### Réglage du type d’affichage de l’assistance de mise au point

Sélectionnez le type d’affichage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [SÉLECT. FOCUS ASSIST].

[AGRANDIR] : permet de définir l’affichage agrandi.

[CONTOUR] : permet de définir l’affichage de crête.

[CARRÉS] : permet de définir l’affichage carré de la mise au point.

[AGRANDIR+CONTOUR] : présente un affichage combinant [AGRANDIR] et [CONTOUR].

[AGRANDIR+CARRÉS] : présente un affichage combinant [AGRANDIR] et [CARRÉS].

#### Réglage du niveau de crête

Règle l’intensité de l’affichage de crête.

Disponible dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [NIVEAU CONTOUR] → [FAIBLE]/[MOYEN]/[ÉLEVÉ].

#### Réglage de la couleur de l’affichage de crête

Disponible dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [COULEUR CONTOUR] → [ROUGE]/[VERT]/[BLANC].

## Comment utiliser l’affichage carré de la mise au point

Ajustez la mise au point pour que la taille du carré représenté sur le sujet souhaité pour la mise au point passe à la plus grande taille.

## Affichage monochrome

Active/Désactive l’affichage monochrome dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [NOIR & BLANC].

[ON] : active l’affichage monochrome.

[OFF] : désactive l’affichage monochrome.

[CONTOUR DURANT] : active l’affichage monochrome lorsque l’affichage de crête est activé.

## Mise en surbrillance des contours des images

Il est plus simple de procéder à la mise au point si les contours des images sont mis en surbrillance sur le moniteur LCD et le viseur.

La mise en surbrillance des contours n’affecte pas les images reproduites ou enregistrées par la caméra.

Permet de mettre en surbrillance les contours des images lors du réglage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [DÉTAIL] → [ON].

L’intensité du contour peut être réglée dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [DÉTAIL] → [NIV. DÉTAIL].

La fréquence du contour peut être réglée dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [DÉTAIL] → [FRÉQ. DÉTAIL].

REMARQUE

- L’affichage agrandi/affichage de crête/affichage carré de la mise au point ne peut pas être enregistré.

- L’affichage agrandi/affichage de crête/affichage carré de la mise au point ne s’affiche pas pendant l’affichage des barres de couleur.

- Certains affichages comme un repère seront masqués momentanément pendant l’affichage agrandi/affichage carré de la mise au point.

Haut de page