- Haut
- Prise de vue
- Utiliser les données de réglage
- Fichier d’installation

# Fichier d’installation

Le menu spécifié peut être enregistré ou chargé vers/depuis la mémoire de la caméra ou une carte SD.

## Enregistrement du fichier d’installation

Enregistre la valeur de réglage actuelle de la caméra dans la mémoire de la caméra ou sur la carte SD.

[MENU]>[AUTRES]>[FICHIER]>[FICHIER CONFIG. (CARTE SD)]>[ENREG.]

[MENU]>[AUTRES]>[FICHIER]>[FICHIER CONFIG. (CARTE SD)]>[SAUV.]

[DEC-01-2019]

[DEC-01-2019]

[DEC-01-2019]

[DEC-01-2019]

Fig. 1

Fig. 2

### Enregistrement d’un fichier d’installation en tant que nouveau fichier sur une carte SD

Les valeurs de réglage actuelles de la caméra sont enregistrées dans un nouveau fichier sur une carte SD en spécifiant le nom de fichier.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] → [ENREG.].

L’écran de saisie du nom de fichier et le clavier s’affichent. (Fig. 1)

Saisissez le texte à définir avec le clavier.

Sélectionnez [Accès].

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier est sauvegardé.

### Écrasement d’un fichier d’installation sur une carte SD

Écrase le fichier sélectionné dans la liste des fichiers d’installation enregistrés sur la carte SD avec les valeurs de réglage actuelles de la caméra.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] → [SAUV.].

La liste des fichiers d’installation enregistrés sur la carte SD s’affiche. (Fig. 2)

Sélectionnez le fichier à écraser dans la liste des fichiers d’installation.

L’écran de saisie du nom de fichier et le clavier s’affichent. Laissez-le comme tel lors de l’écrasement.

Sélectionnez [Accès].

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier est sauvegardé.

### Enregistrement du fichier d’installation dans la mémoire de la caméra

Enregistre la valeur de réglage actuelle de la caméra dans la mémoire de la caméra.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)] → [SAUV.].

## Chargement du fichier d’installation

Charge un fichier d’installation depuis la mémoire de la caméra ou la carte SD.

### Chargement du fichier d’installation depuis la carte SD

Charge un fichier d’installation enregistré sur la carte SD.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] → [CHARGER].

Une liste de fichiers d’installation enregistrés dans le répertoire spécifique de la carte SD s’affiche.

Sélectionnez le nom du fichier à charger.

Sélectionnez [SET].

Le chargement du fichier commence. La caméra est redémarrée après le chargement.

- Un message d’erreur peut s’afficher. Pour plus de détails sur ce message d’erreur, reportez-vous à « Système d’avertissement ».

- Le chargement du fichier enregistré avec une autre version de micrologiciel peut s’avérer impossible.

### Chargement des fichiers d’installation depuis la mémoire de la caméra

Charge le fichier d’installation sauvegardé dans la mémoire de la caméra.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)] → [CHARGER].

Le chargement du fichier commence. La caméra est redémarrée après le chargement.

Haut de page