- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Affichage du motif zébré

# Affichage du motif zébré

La caméra peut afficher deux types de motifs zébrés.

Lorsque le commutateur <ZEBRA> du viseur est positionné sur <ON>, le motif zébré actuellement sélectionné dans le menu s’affiche sur l’écran du viseur.

Les motifs zébrés peuvent également s’afficher dans la sortie vidéo des bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> selon les réglages.

Le niveau pour afficher les motifs zébrés peut être défini dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST].

Élément | Description des réglages
--- | ---
[DETECT ZEBRA 1] | Permet de régler le niveau d’inclinaison du motif zébré 1 vers la droite. [0%]…[109%] (Réglage d’usine : [80%])
[DETECT ZEBRA 2] | Permet de régler le niveau d’inclinaison du motif zébré 2 vers la gauche. [0%]…[109%] (Réglage d’usine : [100%])
[ZEBRA 2] | Permet de sélectionner le type de [ZEBRA 2]. [ON], [SPOT], [OFF] (Réglage d’usine : [OFF])

[SPOT] : le niveau d’image depuis la valeur de réglage de [DETECT ZEBRA 1] jusqu’à la valeur de réglage de [DETECT ZEBRA 2] s’affiche dans le motif zébré.

[ZEBRA 2]

Niveau d’image

[ON]

[OFF]

[SPOT]

[109%]

[DETECT ZEBRA 2]

[DETECT ZEBRA 1]

[0%]

Lors de l’affichage du motif zébré dans la sortie vidéo des bornes <SDI OUT1> et <SDI OUT2>, effectuez le réglage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1]/[SORTIE SDI 2] → [SORTIE SDI ZEBRA].

L’affichage du motif zébré envoyé à la borne <HDMI> se base sur le réglage suivant.

- Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [SEL. SIGNAL]

- Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1]/[SORTIE SDI 2] → [SORTIE SDI ZEBRA]

REMARQUE

- Le motif zébré ne s’affiche pas lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] → [HLG] est sélectionné.

- Le motif zébré ne s’affiche pas lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

Haut de page