- Haut
- Connexion à des périphériques externes
- Raccordement à un appareil d’enregistrement ou un moniteur

# Raccordement à un appareil d’enregistrement ou un moniteur

La caméra commande directement la vidéo et le moniteur pour délivrer la vidéo en sortie.

Câble audio à broches

Appareil vidéo/moniteur

Câble HDMI

Câble BNC (SDI)

REMARQUE

- La technologie VIERA Link n’est pas prise en charge par la caméra. La technologie VIERA Link d’un autre appareil peut ne pas fonctionner correctement lorsqu’il est raccordé à l’appareil compatible VIERA Link avec un câble HDMI (en option).

- Le signal de résolution SD généré depuis la borne <HDMI> est produit comme signal progressif (480P, 576P).

- Utilisez un câble blindé double équivalent à 5C-FB pour le câble BNC (en option) qui est raccordé à la borne <SDI OUT1> ou <SDI OUT2>.

- Utilisez le câble blindé double qui prend en charge 4K/60p comme câble HDMI. En outre, il est recommandé d’utiliser le câble Panasonic HDMI prenant en charge 4K/60p comme câble HDMI.

Haut de page