- Haut
- Prise de vue
- Sélection du signal d’entrée audio et réglage du niveau d’enregistrement
- Sélection des signaux d’entrée audio

# Sélection des signaux d’entrée audio

Permet de sélectionner le signal audio à entrer dans les canaux audio 1 à 4 avec le commutateur <AUDIO IN CH1> à <AUDIO IN CH4>.

La sélection d’entrée audio peut être vérifiée sur l’écran AUDIO de l’affichage de vérification de mode.

[AUDIO]

[MIC POWER(MENU)]

[ON]([FRONT]), [OFF]([REAR])

[VOL. SELECT]

[CH1/2]

[A.IN]

[LEVEL]

[F.VOL.]

[LIMITER]

[LOWCUT]

[CH1]

[FRONT]

[AUTO]

[OFF]

[OFF]

[CH2]

[FRONT]

[AUTO]

[OFF]

[OFF]

[CH3]

[REAR]

[AUTO]

[OFF]

[CH4]

[REAR]

[AUTO]

[OFF]

[CH1]

[CH2]

Haut de page