- Haut
- Prise de vue
- Fichier de scène
- Fichiers d’objectif

# Fichiers d’objectif

Huit fichiers d’objectif sont enregistrés dans la mémoire interne de la caméra.

Huit fichiers d’objectif peuvent être écrits dans une carte SD en tant que fichier de carte unique.

Les données suivantes sont enregistrées dans les fichiers d’objectif :

- Nom de titre

- Valeurs de compensation d’ombrage des blancs

- Valeurs de correction de tache parasite

- Valeurs de compensation du décalage de gain RB

## Création de fichiers d’objectif

### Ajustement du fond du blanc

Pour plus de détails sur l’ajustement du fond du blanc, reportez-vous à la section « Fonction de compensation d’ombrage des blancs ».

### Ajustement des taches lumineuses

Permet de régler les taches lumineuses dans le menu [CAMÉRA] → [RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE] → [FLARE OPTIQUE R]/[FLARE OPTIQUE G]/[FLARE OPTIQUE B].

### Ajustement du décalage de gain RB

Compensez les changements de la balance des blancs qui se produisent quand l’objectif est remplacé.

Montez l’objectif à utiliser comme référence sur la caméra.

Prenez un diagramme de gamme de gris sous l’éclairage approprié (2000 lx ou 3200 K de préférence).

Positionnez le commutateur <WHITE BAL> sur <A>.

Ajustez l’ouverture de l’objectif de sorte que la fenêtre blanche au centre du diagramme de gamme de gris soit d’environ 80 %.

Poussez le commutateur <AUTO W/B BAL> vers le côté <AWB>.

La balance des blancs est automatiquement ajustée.

Mesurez le niveau de signal de RGB dans le moniteur d’ondulation.

Remplacez l’objectif par celui à utiliser pour créer le fichier d’objectif.

Réglez précisément l’ouverture de l’objectif de sorte que le niveau de signal de Gch devienne le même que le niveau de signal obtenu à l’étape 6.

Effectuez le réglage dans le menu [CAMÉRA] → [RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE] → [MODE RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE] → [ON].

Ajustez de sorte que le niveau de signal de Rch devienne le même que Gch dans le menu [CAMÉRA] → [RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE] → [COMPENS. GAIN OPTIQUE R].

De même, ajustez [COMPENS. GAIN OPTIQUE B] de sorte que le niveau de signal de Bch devienne le même que Gch.

## Écriture des fichiers d’objectif dans la mémoire interne

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (MÉMOIRE)] → [SAUV.].

La liste des fichiers d’objectif actuellement enregistrés sur la carte mémoire s’affiche.

Sélectionnez le fichier à écrire dans la liste de fichiers.

L’écran de saisie du titre et le clavier s’affichent.

Saisissez le texte à définir avec le clavier.

Sélectionnez [Accès] à l’aide de la molette crantée (ou des boutons du curseur).

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier est enregistré et la liste de fichiers est mise à jour.

## Chargement de fichiers d’objectif depuis la mémoire interne

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (MÉMOIRE)] → [CHARGER].

La liste des fichiers d’objectif actuellement enregistrés sur la carte mémoire s’affiche.

Sélectionnez le nom de fichier pour le fichier à charger.

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le chargement du fichier commence.

Quand le message de confirmation s’affiche, appuyez sur la molette crantée (ou la touche <SET>).

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (MÉMOIRE)] → [SUPP. TOUS FICHIERS] pour supprimer (effacer) les données de mémoire interne du fichier d’objectif.

Haut de page