- Haut
- Prise de vue
- Affichage de l’état du viseur
- Affichage de la vérification de mode

# Affichage de la vérification de mode

Les réglages et l’état de la caméra peuvent être affichés sur le viseur ou sur l’écran du moniteur LCD pour être vérifiés.

L’écran STATUS de vérification de mode s’affiche lorsque le commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussé vers le côté <MCK> lorsque l’écran d’image de caméra s’affiche.

À chaque pression du commutateur <MARKER SEL>/<MODE CHECK> vers le côté <MCK>, l’affichage commute dans l’ordre suivant : écran STATUS, écran !LED, écran FUNCTION, écran AUDIO, écran CAC, écran SWITCH, écran NETWORK, et écran d’image de caméra.

Chaque écran de la vérification de mode s’affiche pendant environ cinq secondes.

L’écran ne commute pas lorsque la touche <MARKER SEL>/<MODE CHECK> est poussée vers le côté <MCK>.

Appuyez sur la touche <EXIT> pendant l’affichage de chaque écran pour revenir à l’écran d’image de caméra.

L’affichage de [ON]/[OFF] sur chaque écran est disponible dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC VÉRIFICATION MODE].

Pour plus de détails sur les affichages à l’écran STATUS, reportez-vous à la section « Vérification et affichage de l’état de prise de vue ».

## Écran !LED

Affiche les éléments afin que le voyant [!] du viseur s’allume.

- [!] s’affiche pour les éléments réglés sur [ON] dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [!LED].

- [!] s’affiche en noir et blanc inversés lorsqu’un élément, sur lequel [ON] est réglé dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [!LED], est la cause de l’allumage du voyant [!].

[GAIN(0dB)] | Permet d’afficher l’état du gain. [AGC] s’affiche lorsque le menu [CAMÉRA] → [AGC] → [AGC] → [ON] est défini.
[DS.GAIN] | Affiche la valeur de super gain numérique.
[SHUTTER] | Affiche l’état d’obturation. [1/] : affiche la vitesse d’obturation. [1/] : affiche la vitesse d’obturation en durée (minutes) lorsque la fonction de balayage synchrone est activée et que le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [sec] est défini. [d] : affiche la vitesse d’obturation dans un angle d’ouverture lorsque la fonction de balayage synchrone est activée et que le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [deg] est défini. [HALF] : s’affiche lorsque le menu [CAMÉRA] → [VITESSE OBTURATEUR] → [POSITION1] à [POSITION6] → [MOITIÉ] est défini et que la position est sélectionnée. [OFF] : la fonction d’obturation est désactivée.
[WHITE PRE.] | Affiche l’état de la balance des blancs. Affiche la position sélectionnée avec le commutateur <WHITE BAL> ou ce qui suit. [ATW] : s’affiche lorsque le suivi automatique des blancs fonctionne. Clignote lorsque le niveau de luminance et la température de couleur sont en dehors de la plage. [LOCK] : s’affiche lorsque le suivi automatique des blancs est verrouillé.
[EXTENDER] | Affiche l’état du multiplicateur.
[B.GAMMA] | Affiche l’état du gamma noir.
[MATRIX] | Affiche le tableau de correction des couleurs actuellement sélectionnées.
[COLOR COR.] | Affiche l’état de la fonction de correction des couleurs.
[FILTER] | Affiche la position de la molette <ND FILTER> avec les numéros 1 à 4 et la position de la molette <CC FILTER> avec les lettres A à D.
[ATW] | Affiche l’état du suivi automatique balance des blancs.

## Écran FUNCTION

Affiche les réglages de la sortie vidéo et les informations du support d’enregistrement.

Élément | Description
--- | ---
[VIDEO OUT] | [SDI OUT1 FORMAT] | Le format défini dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1] → [FORMAT SORTIE] s’affiche.
[SDI OUT1 CHAR] | Le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1] → [CHAR SORTIE SDI] s’affiche.
[SDI OUT2 FORMAT] | Le format défini dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [FORMAT SORTIE] s’affiche.
[SDI OUT2 CHAR] | Le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [CHAR SORTIE SDI] s’affiche.
[HDMI OUT SIGNAL] | Le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [SEL. SIGNAL] s’affiche.
[HDR/SDR] (Lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [NORMAL] est défini) | [SDI OUT1] | L’image de sortie de la borne <SDI OUT1> s’affiche avec [HDR]/[SDR].
| [SDI OUT2] | L’image de sortie de la borne <SDI OUT2> s’affiche avec [HDR]/[SDR].
| [HDMI OUT] | L’image de sortie de la borne <HDMI> s’affiche avec [HDR]/[SDR].
| [LCD/VF] | Affiche l’image de sortie du moniteur LCD et du viseur avec [HDR]/[SDR].
[V-Log]/[V-709] (Lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini) | [SDI OUT1] | L’image de sortie de la borne <SDI OUT1> s’affiche avec [V-Log]/[V-709].
| [SDI OUT2] | L’image de sortie de la borne <SDI OUT2> s’affiche avec [V-Log]/[V-709].
| [HDMI OUT] | L’image de sortie de la borne <HDMI> s’affiche avec [V-Log]/[V-709].
| [LCD/VF] | Affiche l’image de sortie du moniteur LCD et du viseur avec [V-Log]/[V-709].
[CARD STATUS] | [TOTAL] | Affiche l’état de réglage du menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT], et la capacité restante (minutes)/durée d’enregistrement totale de la carte mémoire destinée à l’enregistrement. Affiche les informations du logement pour carte 1 lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] est réglé sur [expressP2] et le total des logements pour carte 2 et 3 lorsqu’il est réglé sur [microP2/SD]. Cette option ne s’affiche pas lorsque le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] est réglé sur [NDI|HX].
| [SLOT1] | Affiche la capacité restante (%)/capacité restante (minutes)/durée d’enregistrement totale de la carte mémoire insérée dans le logement pour carte 1. Ceci ne s’affiche pas lorsqu’il est réglé sur le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX]. L’état de la carte mémoire qui s’affiche est de l’un des types suivants. [NO CARD] : la carte mémoire n’est pas insérée. [UNSUPPORTED] : la carte mémoire n’est pas prise en charge. [FORMAT ERROR] : la carte mémoire ne peut pas être utilisée. (Erreur de format) [PROTECTED] : elle est protégée contre l’écriture. Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté Protect. [NO REMAIN] : la carte mémoire n’a pas de capacité restante. [ENCRYPTED] : une carte expressP2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS est insérée. Dans les cas autres que ci-dessus : la capacité restante de la carte mémoire s’affiche entre 0% et 100%.
| [SLOT2] | Affiche la capacité restante (%)/capacité restante (minutes)/durée d’enregistrement totale de la carte mémoire insérée dans le logement pour carte 2. Cette option ne s’affiche pas lorsqu’elle est réglée dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX]. L’état de la carte mémoire qui s’affiche est de l’un des types suivants. [NO CARD] : la carte mémoire n’est pas insérée. [UNSUPPORTED] : la carte mémoire n’est pas prise en charge. [FORMAT ERROR] : la carte mémoire ne peut pas être utilisée. (Erreur de format) [PROTECTED] : elle est protégée contre l’écriture. Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté LOCK. [NO REMAIN] : la carte mémoire n’a pas de capacité restante. [NOT SDXC] : le mode d’enregistrement est réglé sur MOV mais aucune carte mémoire SDXC ou carte microP2 de 64 GB n’est insérée. [ENCRYPTED] : une carte microP2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS est insérée. Dans les cas autres que ci-dessus : la capacité restante de la carte mémoire s’affiche entre 0% et 100%.
| [SLOT3] | Affiche la capacité restante (%)/capacité restante (minutes)/durée d’enregistrement totale de la carte mémoire insérée dans le logement pour carte 3. Cette option ne s’affiche pas lorsqu’elle est réglée dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX]. L’état de la carte mémoire qui s’affiche est de l’un des types suivants. [NO CARD] : la carte mémoire n’est pas insérée. [UNSUPPORTED] : la carte mémoire n’est pas prise en charge. [FORMAT ERROR] : la carte mémoire ne peut pas être utilisée. (Erreur de format) [PROTECTED] : elle est protégée contre l’écriture. Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté LOCK. [NO REMAIN] : la carte mémoire n’a pas de capacité restante. [NOT SDXC] : le mode d’enregistrement est réglé sur MOV mais aucune carte mémoire SDXC ou carte microP2 de 64 GB n’est insérée. [ENCRYPTED] : une carte microP2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS est insérée. Dans les cas autres que ci-dessus : la capacité restante de la carte mémoire s’affiche entre 0% et 100%.

## Écran AUDIO

Affiche les réglages d’entrée/sortie audio et le niveau d’enregistrement.

Élément | Description
--- | ---
[MIC POWER(MENU)] |  | Affiche la valeur de réglage du menu [AUDIO] → [RÉG. SAISIE] → [ALIM. MIC AVANT] et du menu [AUDIO] → [RÉG. SAISIE] → [ALIM. MIC ARRIÈRE].
[VOL. SELECT] |  | Affiche la valeur de réglage du menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.].
[A.IN] | [CH1] à [CH4] | Affiche le signal d’entrée audio sélectionné avec les commutateurs <AUDIO IN CH1> à <AUDIO IN CH4>.
[LEVEL] | [CH1] à [CH4] | Affiche la méthode de réglage du niveau d’enregistrement de chaque canal. [AUTO] : réglage automatique [VOL.] : réglé manuellement avec la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> [MENU] : réglé manuellement avec le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [CONTRÔLE NIV. CH1] à [CONTRÔLE NIV. CH4]
[F.VOL.] | [CH1] à [CH4] | Indique si la molette <F.AUDIO LEVEL> est activée dans chaque canal. [ON] : activé [OFF] : désactivé Les réglages du commutateur <AUDIO IN CH1> à <AUDIO IN CH4> et du menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [VOL. AVANT CH1] à [VOL. AVANT CH4] ne correspondent pas. [---] : désactivé Le canal n’est pas sélectionné dans le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [SÉLECT VOL.].
[LIMITER] | [CH1] à [CH4] | Affiche l’activation/la désactivation du limiteur pour chaque canal avec [ON]/[OFF]. Affiche [---] lorsque la méthode de réglage du niveau d’enregistrement est le réglage automatique.
[LOWCUT] | [CH1] à [CH4] | Affiche l’activation/la désactivation du filtre passe-haut pour chaque canal avec [ON]/[OFF].

## Écran CAC

Affiche des informations sur la fonction de compensation d’aberration chromatique.

[CAC CONTROL] | Affiche la valeur de réglage du menu [CAMÉRA] → [RÉGLAGE CAC] → [CONTRÔLE CAC]. [STOP] s’affiche lorsque la fonction de compensation d’aberration chromatique est inactive en raison des conditions des données ou de l’objectif même s’il est réglé dans le menu [CAMÉRA] → [RÉGLAGE CAC] → [CONTRÔLE CAC] → [ON].
[CAC MODE] | Affiche le mode de fonctionnement de la fonction de compensation d’aberration chromatique. [AUTO] : le fichier CAC est automatiquement sélectionné.
[CONNECT LENS TYPE] | Affiche le code d’identification de l’objectif numérique actuellement connecté.
[SELECT FILE TITLE] | Affiche le titre et la version de fichier du fichier CAC actuellement utilisé pour la compensation d’aberration chromatique.
[CAC WARNING] | Affiche un avertissement quand l’opération de compensation d’aberration chromatique s’est arrêtée. [DONNÉES D’OBJECTIF CAC INVALIDES] : ceci s’affiche, par exemple, quand les données de réponse de l’objectif ne sont pas prises en charge. [INITIALISATION D’OBJECTIF NON TERMINÉE] : ceci s’affiche, par exemple, quand l’initialisation de l’objectif ne peut pas se terminer.

## Écran SWITCH

Affiche la fonction assignée à la touche USER, et aux commutateurs <GAIN> et <WHITE BAL>, ainsi que la valeur de réglage.

Élément | Description
--- | ---
[USER SW] | [1] à [5] | Affiche la fonction assignée aux touches <USER 1> à <USER 5>.
[OTHER ASSIGN] | [RET SW] | Affiche la fonction assignée à la touche <RET> de l’objectif.
| [GAIN L] | Affiche la valeur de gain assignée à la position <L> du commutateur <GAIN>.
| [GAIN M] | Affiche la valeur de gain assignée à la position <M> du commutateur <GAIN>.
| [GAIN H] | Affiche la valeur de gain assignée à la position <H> du commutateur <GAIN>.
| [S.GAIN] | Affiche la liste des valeurs de gain assignées en tant que super gain.
| [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] | Affiche la valeur de gain assignée en tant que super gain numérique. [TOUT] s’affiche lorsque le menu [CAMÉRA] → [GAIN BOUTON UTILISATEUR] → [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] → [TOUT] est défini.
| [WHITE BAL A] | Affiche la température de couleur à assigner à la position <A> du commutateur <WHITE BAL>. Affiche [ATW] lorsque le suivi automatique des blancs est assigné.
| [WHITE BAL B] | Affiche la température de couleur à assigner à la position <B> du commutateur <WHITE BAL>. Affiche [ATW] lorsque le suivi automatique des blancs est assigné.
| [WHITE BAL PRST] | Affiche la température de couleur à assigner à la position <PRST> du commutateur <WHITE BAL>. Affiche [ATW] lorsque le suivi automatique des blancs est assigné. La température de couleur et [VAR] s’affichent lorsque [VAR.] est assigné.

## Écran NETWORK

Affiche les réglages de la fonction de réseau.

Élément | Description
--- | ---
[NETWORK] | [DEVICE SEL] | Affiche la valeur de réglage du menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL].
| [NETWORK FUNC] | Affiche la valeur de réglage du menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU].
| [STRM FORMAT] | Affiche le format de la diffusion continue. Ceci ne s’affiche pas lorsqu’il est réglé sur le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [OFF].
| [STRM DATA TYPE] | Affiche la valeur de réglage du menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DONNÉE TYPE]. Ceci ne s’affiche pas lorsqu’il est réglé sur un paramètre autre que le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [STREAMING].
| [IP REMOTE] | Affiche l’état d’activation/désactivation de la télécommande IP.
| [IPv4 ADDRESS] | Affiche l’adresse IP de l’IPv4. Cette option ne s’affiche pas lorsqu’elle est réglée dans le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [OFF].
| [IPv6 ADDRESS] | Affiche l’adresse IP de l’IPv6. [DISABLE] s’affiche lorsque le menu [RÉSEAU] → [PROPRIÉTÉ LAN] → [RÉGLAGES IPv6] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] → [DÉSACTIVER] est défini. Cette option ne s’affiche pas lorsqu’elle est réglée sur un paramètre autre que le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [LAN].

Haut de page