- Haut
- Prise de vue
- Réglage des données temporelles
- Réglage du code temporel

# Réglage du code temporel

Positionnez le commutateur <DISPLAY> sur <TC>.

Positionnez le commutateur <TCG> sur <SET>.

Effectuez le réglage dans le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [DF/NDF].

- Pour avancer le code temporel en mode de temps réel, réglez-le sur [DF], et pour l’avancer en mode de temps non réel, réglez-le sur [NDF]. Cependant, notez que le code temporel fonctionne avec [NDF] à tout moment en mode 23,98p.

Réglez le code temporel avec les touches du curseur.

- Affichage à l’écran

  - : le chiffre à régler (qui clignote) se déplace vers la droite.

  - : le chiffre à régler (qui clignote) se déplace vers la gauche.

  - : la valeur du chiffre à régler (qui clignote) est augmentée de un.

  - : la valeur à régler (qui clignote) est réduite de un.

Activez le commutateur <TCG>.

Pour avancer le code temporel avec le défilement libre, activez <F-RUN>, et pour avancer avec le défilement en enregistrement, activez <R-RUN>.

#### Plage de réglage du code temporel

La plage du code temporel qui peut être réglée diffère en fonction de la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.].

[FRÉQUENCE] | Fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] | Plage du code temporel qui peut être réglée
--- | --- | ---
[59.94Hz] | 59,94p, 29,97p, 59,94i | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
23,98p | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
[50.00Hz] | 50,00p, 25,00p, 50,00i | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

REMARQUE

- Définissez le nombre d’images avec une valeur qui est un multiple de quatre, lorsque la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] est réglée sur 23,98p. Le code temporel à enregistrer sera modifié avec n’importe quelle autre valeur.

- Dans la section de fonctionnement des miniatures, les opérations liées aux miniatures et au menu sont impossibles lorsque le commutateur <TCG> est positionné sur <SET>.

## Le code temporel fonctionne lorsque vous remplacez la batterie

Le fonctionnement du générateur de code temporel continuera par le mécanisme de secours fonctionnant même lors du remplacement de la batterie.

Le code temporel du défilement libre peut être modifié lorsque n’importe quel élément du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.] est modifié. Réglez de nouveau l’alimentation sur < > (ON), validez le code temporel, puis réglez-le à nouveau, si nécessaire.

REMARQUE

- Lorsque le commutateur d’alimentation est en position < > (ON) → < > (veille) → < > (ON), l’exactitude de la sauvegarde du code temporel en mode défilement libre est d’environ ±2 images.

Haut de page