- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la plage dynamique étendue (HDR)
- Enregistrement dans la plage dynamique étendue (HDR)

# Enregistrement dans la plage dynamique étendue (HDR)

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] → [HLG].

La sortie sera comme suit.

Borne <SDI OUT1> : reproduit dans la plage dynamique étendue (HDR) ou dans la plage dynamique standard (SDR) selon le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1] → [SORTIE SDI HDR].

Borne <SDI OUT2> : reproduit dans la plage dynamique étendue (HDR) ou dans la plage dynamique standard (SDR) selon le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [SORTIE SDI HDR].

Borne <HDMI> : lorsque le réglage se fait sur le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [SEL. SIGNAL] → [SORTIE SDI 1(2160p)], reproduit selon le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 1] → [SORTIE SDI HDR]. Lorsque [SORTIE SDI 2] est sélectionné : reproduit en fonction du réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE SDI 2] → [SORTIE SDI HDR].

Viseur, moniteur LCD : reproduit en fonction du réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD / VF HDR]. HDR ou SDR est disponible lors de l’enregistrement en HDR.

REMARQUE

- L’enregistrement à plage dynamique élevée (HDR) est impossible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

Haut de page