- Haut
- Préparation
- Cartes mémoire
- Retrait de la carte mémoire

# Retrait de la carte mémoire

Fig. 1

Fig. 2

Ouvrez le cache de l’emplacement.

Retirez la carte mémoire.

- Pour la carte expressP2

  - Soulevez la touche d’éjection (Fig. 1), et appuyez dessus. (Fig. 2)

  - Retirez la carte expressP2 lorsqu’elle sort du logement.

- Pour la carte microP2 ou SD

  - Enfoncez un peu plus la carte microP2 ou SD et laissez aller.

  - Retirez la carte microP2 ou SD lorsqu’elle sort du logement.

REMARQUE

- Ne retirez pas la carte mémoire en cours d’accès ou pendant que la lampe d’accès de carte clignote en orange après son insertion. Sinon, cela pourrait aboutir à un dysfonctionnement.

- Coupez l’alimentation une fois lorsque la carte mémoire en cours d’accès est retirée.

- Les clips peuvent devenir non valides sur la carte mémoire qui a été retirée pendant son accès. Vérifiez les clips et restaurez-les si nécessaire. (Restaurer des clips)

- Le format de la carte mémoire retirée ne peut pas être garanti lorsque la carte mémoire en cours de formatage est retirée. Coupez l’alimentation et rallumez-la, puis reformatez la carte mémoire.

- Si une carte mémoire est insérée dans un autre logement pour carte pendant la lecture, la carte insérée n’est pas reconnue pas et la lampe d’accès de carte ne s’allume pas. La reconnaissance de la carte mémoire démarre à la fin de la lecture.

- Dans les conditions suivantes, la carte mémoire n’est pas immédiatement reconnue, même si une carte mémoire est insérée dans un logement pour carte vide pendant l’enregistrement :

  - Immédiatement après un pré-enregistrement

  - Juste après le changement de logement pour carte cible d’enregistrement

- La lampe d’accès de carte peut être éteinte à tout moment au moyen du menu [AUTRES] → [LED] → [ACCÈS LED]. Dans ce cas, retirez la carte mémoire après la mise hors tension, ou après l’insertion de la carte, ou une fois l’opération (d’enregistrement, de lecture, etc.) terminée et un certain temps écoulé.

Haut de page