- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Vidéo numérique

# Vidéo numérique

Nombre de bits de quantification | P2 : 4:2:2 (10 bits)/4:2:0 (10 bits (AVC-Intra 50))/4:2:0 (8 bits (AVC-LongG12)) Proxy : 4:2:0 (8 bits (AVC-Proxy G6)) MOV: 4:2:2 (10 bits)/4:2:0 (8 bits)/4:2:0 (10 bits (HEVC))
Format de compression vidéo | P2 : AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/AVC-Proxy G6 (proxy) : MPEG-4 AVC/H.264 High Profile AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 : MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile MOV : H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile

Haut de page