- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Écran des miniatures

# Écran des miniatures

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL> pour afficher l’écran des miniatures tout en affichant l’écran d’image de caméra.

Appuyez à nouveau sur la touche <THUMBNAIL> pour afficher l’écran d’image de caméra.

Le clip au format de fichier d’enregistrement (P2 ou MOV) sélectionné dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] s’affiche sur l’écran des miniatures.

En outre, le menu dans l’écran des miniatures peut être utilisé en appuyant sur la touche <MENU> tandis que l’écran des miniatures s’affiche.

[TOUS SLOT]

[PROTECT]

1. Affichage d’état du clip

   [TOUS SLOT] : affiche tous les clips enregistrés sur toutes les cartes mémoire dans chaque logement pour carte.

   S’affiche sous [TOUS SLOT] lors du passage de l’écran d’image de caméra à l’écran des miniatures.

   [SLOT1] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 1.

   [SLOT2] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 2.

   [SLOT3] : affiche uniquement les clips enregistrés sur la carte mémoire dans le logement pour carte 3.

   [MEME FORMAT] : affiche uniquement les clips enregistrés au même format que le format système.

   Les clips enregistrés au même format signifient que chaque élément du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.]/[RÉS. ÉCHANTILLON AUDIO] correspond à l’état des réglages actuels.

   [MARQUÉ] : seuls les clips portant un repère de prise s’affichent.

   Les éléments suivants s’affichent également lorsque le réglage se fait sur le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [P2].

   [SLOT1→SLOT2] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 1 vers la carte mémoire du logement pour carte 2.

   [SLOT1→SLOT3] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 1 vers la carte mémoire du logement pour carte 3.

   [SLOT2→SLOT1] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 2 vers la carte mémoire du logement pour carte 1.

   [SLOT2→SLOT3] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 2 vers la carte mémoire du logement pour carte 3.

   [SLOT3→SLOT1] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 3 vers la carte mémoire du logement pour carte 1.

   [SLOT3→SLOT2] : s’affiche lors de la copie de la carte mémoire du logement pour carte 3 vers la carte mémoire du logement pour carte 2.

2. Affichage de fonction

   Ceci s’affiche pendant l’opération de copie, suppression, protection, etc.

3. Mode d’enregistrement

   : s’affiche lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

   : s’affiche lorsque MOV est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

   : s’affiche lorsque MOV est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip P2 sur l’une des cartes mémoire.

   : s’affiche lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip MOV sur l’une des cartes mémoire.

4. État de clip défectueux

   : s’affiche lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip P2 défectueux qui peut être réparé sur l’écran des miniatures.

   : s’affiche lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, et s’il y a au moins un clip P2 défectueux qui ne peut pas être réparé sur l’écran des miniatures.

   (Aucun affichage) : lorsqu’il n’y a aucun clip P2 défectueux sur l’écran des miniatures.

5. Affichage de l’état du support

   Le nombre de logements pour carte de la carte mémoire dans laquelle le clip en position de curseur est enregistré s’affiche en jaune.

6. Affichage de l’état de chargement

   Affiche l’état de chargement des contenus.

   : s’affiche en gris lorsque le chargement n’a pas démarré ou lorsque le chargement est terminé.

   : s’affiche en jaune lorsque le chargement est en cours.

   : s’affiche lorsqu’une erreur de chargement est survenue.

7. État de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB

   Affiche l’état de connexion du réseau local câblé, du réseau local sans fil et du partage de connexion par USB.

   (Aucun affichage) : il n’est pas connecté via un réseau local câblé ou un réseau local sans fil. Il est réglé dans le menu [RÉSEAU] → [SÉL. APPAREIL] → [OFF].

   : il est réglé sur le réseau local câblé et le ROP n’est pas connecté.

   : il est réglé sur le réseau local câblé et le ROP est connecté.

   : il est réglé sur le réseau local sans fil et le ROP n’est pas connecté.

   : il est réglé sur le réseau local sans fil et le ROP est connecté.

   : il est réglé sur le partage de connexion par USB et le ROP n’est pas connecté.

   : il est réglé sur le partage de connexion par USB et le ROP est connecté.

8. Affichage de l’état de la batterie

   Affiche la capacité restante de la batterie.

   L’unité d’affichage est le « V » (affichage de la tension) ou le « % » (affichage du pourcentage).

9. Barre de défilement

   Indique quelle partie de l’intégralité de la miniature est en cours de visionnage.

10. Clip qui est illisible

    S’affiche lorsque le clip ne peut pas être lu dans la caméra comme lors d’une infraction à une norme.

11. Curseur

12. Touche de commutation de page

    Commute la page de l’écran des miniatures.

    [] : passe à la page précédente

    [] : passe à la page suivante

REMARQUE

- Lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement, un clip enregistré sur plusieurs cartes mémoire s’affiche sous forme de clip unique.

- Les clips MOV et P2 ne peuvent pas s’afficher simultanément sur l’écran des miniatures.

## Affichage des clips dans l’écran des miniatures

1. Numéro de la vignette

   Affiche le numéro de la vignette de [0001] à [9999].

   En temps normal, le numéro assigné au clip s’affiche dans l’ordre d’enregistrement.

2. État de reprise de la lecture

3. Nombre de pixels d’enregistrement, fréquence du système

4. Format de fichier d’enregistrement, codec d’enregistrement

5. État de protection du clip

   Ceci s’affiche lorsque le clip est protégé.

6. Nom de clip/Code temporel standard

   Les huit premiers chiffres du code temporel lors du démarrage de la prise de vue d’un clip ou de l’affichage du nom de fichier du clip en caractères alphanumériques.

   Les informations à afficher sont définies dans le menu [VIGNETTE] → [AFFICHER] → [DONNÉE].

7. État de suppression de la sélection

8. Clip qui est illisible

   Ceci s’affiche lorsque le clip n’est pas lisible sur la caméra, car, par exemple, la fréquence du système est différente.

9. État de copie de la sélection

   Ceci s’affiche lorsque le clip est sélectionné.

10. État de sélection de la reconnexion

    Ceci s’affiche lorsque le clip à reconnecter est sélectionné.

11. Clip incomplet

    : ceci s’affiche pour un clip P2 lorsque le clip est enregistré sur plusieurs cartes mémoire, et que l’une de ces cartes mémoire n’est pas insérée.

12. Clip défectueux/clip inconnu

    : ceci s’affiche pour un clip P2 défectueux pouvant être réparé.

    : ceci s’affiche pour un clip P2 défectueux ne pouvant pas être réparé.

    : ceci s’affiche pour un clip P2 d’un format différent pour la norme P2.

13. Clip avec mémo texte

    : ceci s’affiche sur le clip contenant des données de mémo texte.

14. Clip avec proxy

    : ceci s’affiche sur le clip contenant un proxy enregistré.

15. Clip avec repère de prise

    : ceci s’affiche sur le clip auquel est joint un repère de prise. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement de repère de prise ».

## Affichage des informations de clip

Affiche les informations du clip où le curseur est placé.

Déplacez le curseur jaune dans le clip pour afficher les informations qui lui sont associées.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [INFORMATION].

Les informations de clip s’affichent.

#### Informations de clip

[INFO. CLIP]

[TC DÉBUT]

[UB DÉBUT]

[DATE]

[HEURE]

[DUREE]

[PIXEL/FRÉQ]

[CODEC]

[VITESSE IMG]

[GAMMA]

1. Clip qui est illisible

   Ceci s’affiche lorsque le clip n’est pas lisible sur la caméra, car, par exemple, la fréquence du système est différente.

2. Numéro de la vignette

3. État de protection du clip/clip défectueux/clip inconnu/clip incomplet/repère de prise/proxy/mémo texte

   : ceci s’affiche lorsque le clip est protégé.

   : ceci s’affiche pour un clip P2 défectueux pouvant être réparé.

   : ceci s’affiche pour un clip P2 défectueux ne pouvant pas être réparé.

   : ceci s’affiche pour un clip P2 d’un format différent pour la norme P2.

   : ceci s’affiche pour un clip P2 lorsque le clip est enregistré sur plusieurs cartes mémoire, et que l’une de ces cartes mémoire n’est pas insérée.

   : ceci s’affiche sur le clip auquel est joint un repère de prise. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement de repère de prise ».

   : ceci s’affiche sur le clip contenant un proxy enregistré.

   : ceci s’affiche sur le clip contenant des données de mémo texte.

4. Image de vignette

5. Nom du clip

6. [TC DÉBUT]

   Affiche la valeur du code temporel au démarrage de l’enregistrement.

7. [UB DÉBUT]

   Affiche la valeur des bits d’utilisateur au démarrage de l’enregistrement.

8. [DATE]

   Affiche la date de l’enregistrement.

9. [HEURE]

   Affiche l’heure au démarrage de l’enregistrement.

10. [DUREE]

    Affiche la durée du clip.

11. [PIXEL/FRÉQ]

    Affiche le format d’enregistrement du clip.

12. [CODEC]/[CODEC/AUDIO]

    Affiche le format de fichier d’enregistrement et le codec d’enregistrement du clip.

    Affiche le nombre de bits de l’audio du clip lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

13. [VITESSE IMG]

    Affiche la fréquence d’images d’enregistrement du clip.

    Cette caméra ne prend pas en charge la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable et cet élément ne s’affiche pas dans les clips enregistrés par cette caméra.

14. [GAMMA]

    Affiche le gamma du clip.

    Affiche [V-Log] pendant le réglage du menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] et l’exécution de l’enregistrement.

## Affichage des métadonnées de clip

Affiche les métadonnées enregistrées dans le clip où le curseur est placé.

[INFO. CLIP]

[INFO. CLIP]>[ID CLIP GLOBALE]/[NOM CLIP UTILISAT.]

[ID CLIP GLOBALE]/[NOM CLIP UTILISAT.]

[ID CLIP GLOBALE]

[VIDÉO]

[AUDIO]

[ACCÈS]

[NOM CLIP UTILISAT.]

[APPAREIL]

[PRISE]

[SCÉNARIO]

[NOUVELLES]

Fig. 1

Fig. 2

Déplacez le curseur jaune sur le clip pour afficher les informations qui lui sont associées.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [INFORMATION].

Les informations de clip s’affichent.

Sélectionnez [SET].

L’écran des méta-éléments du clip s’affiche. (Fig. 1)

L’écran des méta-détails du clip s’affiche lorsque vous sélectionnez le méta-élément du clip à afficher. (Fig. 2)

Haut de page