- Haut
- Prise de vue
- Utiliser les données de réglage
- Structure de fichiers des données de configuration

# Structure de fichiers des données de configuration

La caméra a six zones de données de fichier.

Données d’usine | Cette zone enregistre les réglages d’usine. Elle ne peut pas être récrite par une opération de menu.
Données actuelles | Cette zone enregistre l’état d’opération de la caméra. Les valeurs de réglage de cette zone sont modifiées par une opération de menu.
Fichier d’installation | Cette zone enregistre les valeurs réglées par une opération de menu. Comme données par défaut, les données d’usine sont enregistrées ici.
Fichier de scène | Six fichiers de scène sont fournis.
Fichiers d’objectif | Huit fichiers d’objectif sont fournis. Huit de ces fichiers peuvent être enregistrés ensemble en tant que fichier unique sur la carte SD.
Fichier CAC | Cette zone enregistre 32 données de compensation d’aberration chromatique.

#### Fichier d’installation et fichier de scène

Fichier de scène

Fichier d’installation

Carte SD

Carte SD

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER SCÈNE (CARTE SD)] → [SAUV.]/[ENREG.]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER SCÈNE (CARTE SD)] → [CHARGER]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] → [SAUV.]/[ENREG.]

[SCÈNE1] - [SCÈNE6]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)] → [CHARGER]

[TOUT]

Données actuelles

[FICHIER SCÈNE] → [CHARGER/SAUV./INITIALISER] → [INITIALISER]

[FICHIER SCÈNE] → [CHARGER/SAUV./INITIALISER] → [CHARGER]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)] → [CHARGER]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)] → [SAUV.]

Données d’usine

[FICHIER SCÈNE] → [CHARGER/SAUV./INITIALISER] → [SAUV.]

Fichier de scène (mémoire)

[AUTRES] → [REINITIALISER. MENU]

Fichier d’installation (mémoire)

Nombre de fichiers : 1

Nombre de fichiers : 6

#### Fichier d’objectif et fichier CAC

Données actuelles

Chargez automatiquement le fichier correspondant à l’objectif connecté par [CAMÉRA] → [RÉGLAGE CAC] → [CONTRÔLE CAC] → [ON]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (MÉMOIRE)] → [CHARGER]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (MÉMOIRE)] → [SAUV.]

[AUTRES] → [REINITIALISER. MENU]

Fichier d’objectif (mémoire)

Fichier CAC (mémoire)

Données d’usine

Nombre de fichiers : 8

Nombre de fichiers : 32

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)] → [SAUV.]/[ENREG.]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER CAC (CARTE SD)] → [CHARGER]

[AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER OPTIQUE (CARTE SD)] → [CHARGER]

Fichier CAC

Fichiers d’objectif

Carte SD

Carte SD

REMARQUE

- Aucun fichier ne peut être utilisé en affichant le menu pendant la mise en veille d’enregistrement par intervalles. Appuyez sur la touche <REC> ou <STOP> pour arrêter l’enregistrement par intervalles, puis retentez l’opération.

## Réglage au moyen des cartes SD

Une carte SD peut être utilisée comme carte de configuration qui héberge des contenus du menu.

L’utilisation de ces données vous permet de reproduire les états de configuration optimale.

Haut de page