- Haut
- Prise de vue
- Fonction de compensation de bande flash (FBC)

# Fonction de compensation de bande flash (FBC)

La caméra est dotée d’une fonction permettant de compenser et de minimiser l’interférence de bande (appelée « bande flash ») qui se produit en raison du capteur d’image MOS lors d’une prise de vue dans un environnement où une lumière flash stroboscopique, comme celle d’une caméra immobile, est présente.

Changement dans le temps

Utilisation du flash

Image de prise

Bande flash

(FBC ARRÊT)

Réglage de la fonction de compensation de bande flash
Haut de page